Контрольные кузовные размеры

Расположение точек обмера
Направляющие отверстия, реперные точки, технологические окна и прочие фиксированные фрагменты кузовных панелей используются при установке сменных элементов, обеспечивая возможность безупречной их установки.

| Реперные (опорные) точки расположены симметрично относительно диаметральной плоскости автомобиля.

Схема расположения опорных точек обмера салона (модели Седан)

13 — Крепежное отверстие центрального уровня под болт М6 в стоечной части переднего крыла 14 — Крепежное отверстие нижнего уровня под болт М6 в стоечной части переднего крыла 19 — Отверстие 3.2 мм под посадку фиксатора в боковой балке крыши 20 — Отверстие центрального уровня 14 мм в центральной кузовной стойке 21 — Отверстие под болт М10 крепления регулировочной пластины ремня безопасности переднего сиденья 22 — Отверстие 20 мм в пороге задней двери 23 — Отверстие 20 мм под крепление датчика-выключателя задней двери | 64 — Мерное отверстие нижнего уровня 13 мм в центральной кузовной стойке 81 — Отверстие 8 мм в центральной части задней полки салона 82 — Мерное отверстие 7 мм в задней переборке салона 85 — Мерное отверстие 20 мм в задней боковой панели кузова 87 — Отверстие 6.2 мм 88 — Квадратное отверстие 8х8 мм под посадку фиксатора в боковой балке крыши 92 — Отверстие 6 мм в задней полке салона

Схема расположения опорных точек обмера задней части кузова (модели Седан)

38 — Вытянутое отверстие 18х36 мм под крепление панели приборов 46 — Отверстие 13 мм под крепление заднего амортизатора 83 — Мерное отверстие 20 мм в задней юбке 84 — Отверстие 6.2 мм под крепление заднего удлинения 86 — Внутреннее центральное отверстие 7 мм в задней юбке 90 — Отверстие 8 мм под крепление потолочной обивки 91 — Верхнее реперное отверстие установки заднего стекла (справа: 6.8 мм, слева: 6.8х10 мм) 93 — Верхнее внутреннее отверстие 8 мм под крепление панели отделки салона 94 — Нижнее внутреннее отверстие 8 мм под крепление панели отделки салона | 95 — Вытянутое отверстие 12.5х17 мм под крепление заднего бампера 97 — Отверстие 7 мм в задней юбке под крепление панели отделки багажника 98 — Боковое отверстие 8.2 мм под крепление заднего бампера 99 — Отверстие 8 мм под крепление заднего комбинированного фонаря 100 — Отверстие 8.2 мм под крепление балки заднего бампера

Схема расположения опорных точек обмера нижней части кузова (модели Седан)

50 — Отверстие 15 мм в лонжероне под крепление радиаторной панели 51 — Мерное отверстие 20 мм в лонжероне 52 — Мерное отверстие 20 мм в лонжероне 53 — Отверстие под болт М14 крепления элемента передней подвески 54 — Мерное отверстие 20 мм в лонжероне 55 — Отверстие под болт М10 крепления балки | 56 — Мерное отверстие 18 мм в лонжероне 57 — Мерное отверстие 25 мм в заднем углу панели пола 58 — Отверстие В в усилительной балке (справа: 15 мм, слева: 12 мм) 59 — Мерное отверстие 30 мм в заднем углу панели пола

Подробности расположения опорных точек обмера кузова)

* RH правый
LH левый

Измерение производится при помощи специальной штанги, щупы которой должны помещаться в центры опорных отверстий.

Порядок выполнения проверок, контрольные размеры
Передок

Передний и боковые проемы

Центральная часть кузова

Салон

Багажное отделение и дверь задка