Верхние люки (при соответствующей комплектации)

| Не позволяйте пассажирам выставлять руки, голову или какие-либо предметы в проем верхнего люка. Перед закрыванием люка убедитесь, что проем свободен.

| 1. Электропривод обоих верхних люков функционирует только при включенном зажигании. Переключатель управления функционированием электроприводов расположен на потолочной консоли .

2. Передний люк открывается путем установки его под углом к крыше. Задний люк может перемещаться в продольном направлении.
Открывание люка(ов)

| 1. Для перевода переднего люка в открытое (наклонное) положение откройте переднюю солнцезащитную шторку и удерживайте нажатой нажмите заднюю секцию (OPEN) клавишного переключателя.

2. Для открывания заднего люка отпустите переключатель и нажмите на заднюю секцию клавиши повторно, - крышка люка сдвинется назад на расстояние порядка 20 см вместе с солнцезащитной шторкой. Для полного открывания заднего люка еще раз отпустите клавишу, затем удерживайте ее нажатой до завершения процедуры.
Закрывание люка(ов)
1. Закрывание люков производится путем нажимания на переднюю (CLOSE) секцию клавиши переключателя. Задний люк будет закрываться вместе с солнцезащитной шторкой все время, пока клавиша остается нажатой. Не доходя до крайнего положения порядка 15 сантиметров крышка люка автоматически остановится. Для окончательного закрывания люка отпустите переключатель, затем вновь нажмите на переднюю часть клавиши и удерживайте ее нажатой до завершения процедуры.
2. Дальнейшее удерживание клавиши нажатой приведет к закрыванию переднего люка.
3. Для предотвращения попадания влаги в салон автомобиля после мойки или после дождя протрите внешнюю поверхность люков перед их открыванием.

| Движение с полностью открытым люком приводит к повышению аэродинамического шумового фона, уровень которого может быть снижен путем частичного закрывания крышки люка (до первой остановки). Солнцезащитные шторки

Шторка переднего люка
Передняя солнцезащитная шторка может быть закрыта или открыта вручную вне зависимости от положения люка.
Шторка заднего люка
Задняя солнцезащитная шторка может быть открыта или закрыта вручную только при закрытом люке. При открывании люка шторка автоматически сдвигается.
Порядок действий при отказах функционирования электропривода
1. При отказе электропривода верхнего люка следует вооружиться прутковым ключом и отверткой с плоским жалом.

| 2. Поддев отверткой, снимите заглушку в потолочной панели.

| 3. Введите ключ в отверстие в торце цапфы вала приводного электромотора и закройте люк путем вращения вала по часовой стрелке.