Проверка состояния и замена элементов опор подвески трансмиссионной сборки

Детали установки опор подвески трансмиссионной сборки показаны на иллюстрации.
Перед снятием элементов опор подвески трансмиссионной сборки отсоедините отрицательный провод от батареи.

1 — Ограничитель раскачиваний 2 — Дистанционная втулка 3 — Резиновая подушка C 4 — Передняя пластина 5 — Демпфер динамических колебаний 6 — Задняя резиновая подушка 7 — Задняя поперечная балка 8 — Резиновая подушка D 9 — Центральная балка 10 — Задняя пластина 11 — Передняя поперечная балка (модели Outback) | 12 — Передняя поперечная балка (модели Legacy) Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т1: 7.5 Т2: 35 Т3: 50 Т4: 58 Т5: 70 Т6: 140

СНЯТИЕ

Ограничитель раскачивания силового агрегата

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите воздухоочиститель 2. Снимите ограничитель раскачивания силового агрегата (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки).

Поперечная балка и резиновые подушки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Секции системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска). 3. Снимите крышку термозащитного экрана. 4. Подоприте коробку передач трансмиссионным домкратом (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 5. Снимите заднюю поперечную балку. 6. Отделите резиновую подушку задней опоры подвески силового агрегата.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Удостоверьтесь в отсутствии деформаций металлических компонентов, резиновые элементы проверьте на наличие признаков старения материала, трещин, порезов и прочих повреждений. Произведите необходимый ремонт, вышедшие из строя детали замените.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.