Снятие и установка рулевого колеса

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите модуль подушки безопасности (см. Раздел Снятие и установка модуля подушки безопасности). 2. Отдайте гайку крепления рулевого колеса на валу. 3. Пометьте установочное положение рулевого колеса на валу колонки. 4. При помощи специального съемника демонтируйте рулевое колесо с вала колонки. 5. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы соответствующий крепеж был затянут с требуемым усилием. 6. В заключение повращайте рулевое колесо в обе стороны от упора до упора, проверяя исправность его функционирования.

| При посадке рулевого колеса на вал колонки проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа установочных меток.