Спецификации

Тормозная система
Общие параметры
Тип системы | Двухконтурная
Тип и объем тормозной жидкости | См. Главу Текущее обслуживание.
Рабочий зазор датчика-выключателя стоп-сигналов, мм | 0.3
Величина выступания плунжера датчика-выключателя стоп-сигналов, мм | 2+1.5
Номинальная высота положения педали ножного тормоза, мм | 145.3
Величина свободного хода педали ножного тормоза, мм | 1.0 ÷ 3.0
Дисковые тормозные механизмы передних колес
Тип | Вентилируемые, плавающие, размером 15 или 16 дюймов, с автоматической регулировкой зазоров
Эффективный диаметр диска, мм
15-дюймовые | 228
16-дюймовые | 248
Размеры диска (толщина ÷ наружный диаметр), мм
15-дюймовые | 24 ÷ 277
16-дюймовые | 24 ÷ 294
Эффективный диаметр цилиндра, мм | 42.8 ÷ 2
Размеры тормозных колодок (длина ÷ ширина ÷ толщина), мм | 112.3 ÷ 50.0 ÷ 11.0
Толщина тормозных колодок (включая металлическую подложку), мм
Номинальное значение | 17
Предельное допустимое значение | 7.5
Толщина тормозного диска, мм
Номинальное значение | 24
Предельное допустимое значение | 22
Предельная допустимая величина биения диска, мм | 0.075
Дисковые тормозные механизмы задних колес
Тип | Плавающего типа, с автоматической регулировкой зазоров
Эффективный диаметр диска, мм | 254
Размеры диска (толщина ÷ наружный диаметр), мм | 10 ÷ 290
Эффективный диаметр цилиндра, мм | 38.1
Размеры тормозных колодок (длина ÷ ширина ÷ толщина), мм | 82.4 ÷ 33.7 ÷ 9.0
Толщина тормозных колодок (включая металлическую подложку), мм
Номинальное значение | 14
Предельное допустимое значение | 6.5
Толщина тормозного диска, мм
Номинальное значение | 10
Предельное допустимое значение | 8.5
Предельная допустимая величина биения диска, мм | 0.070
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
Тип | Тандем с герметичным резервуаром
Эффективный диаметр, мм | 26.99
Объем гидравлической жидкости, см3 | 205
Вакуумный усилитель тормозов
Тип | Вакуумный
Эффективный диаметр, мм | 205 + 230
Номинальная величина выступания штока толкателя «L», мм
Модели без VDC | 10
Модели с VDC | 18
Номинальная длина штока толкателя, мм | 144.6
Давление тормозной жидкости, кПа
При заглушенном двигателе
При выжимании педали с усилием 15 кГс | 588
При выжимании педали с усилием 30 кГс | 1667
При работающем двигателе и глубине разрежения во впускном трубопроводе | 66 кПа
При выжимании педали с усилием 15 кГс | 5688
При выжимании педали с усилием 30 кГс | 9702
Клапан-ограничитель давления
Точка разделения, кПа
Модели без VDC | 2942
Модели с VDC | 3678
Коэффициент редукции | 0.3
Педаль ножного тормоза
Величина свободного хода (при усилии выжимания менее 1 кГс), мм | 1 ÷ 3
Высота положения педали (L), мм | 148
Номинальная величина установочного размера, мм | 126.4
Предельная допустимая величина бокового люфта педали (по колодке), мм | 5.0
Стояночный тормоз
Тип | Барабан на диске, с механическим приводом на задние колеса и ручной регулировкой зазора
Эффективный диаметр барабана, мм | 170
Размеры башмаков (длина ÷ ширина ÷ толщина), мм | 162.6 ÷ 30.0 ÷ 3.2
Внутренний диаметр барабана, мм
Номинальное значение | 170
Предельное допустимое значение | 171
Толщина фрикционных накладок башмаков, мм
Номинальное значение | 3.2
Предельное допустимое значение | 1.5
Ход рычага при взведении с усилием 20 кГс | 7 ÷ 8 щелчков
ABS |
Колесные датчики
Величина рабочего зазора, мм
Передние колеса | 0.3 ÷ 0.8
Задние колеса | 0.44 ÷ 0.94
Сопротивление, кОм | 1.25 ± 0.25
Цветовая маркировка изоляции электропроводки
Левое переднее колесо
Модели Legacy | Желтая
Модели Outback | Коричневая
Правое переднее колесо
Модели Legacy | Белая
Модели Outback | Голубая
Левое заднее колесо | Желтая
Правое заднее колесо | Белая
Максимальная допустимая величина биения сигнального ротора/ступичной сборки, мм | 0.05
Датчик перегрузок (G-датчик)
Напряжение, В | 2.3 ± 0.2
Модуль управления/гидромодулятор |
Маркировка соответствия типу автомобиля |
CG | Модели Legacy с АТ
CH | Модели Legacy с РКПП
CI | Модели Outback с АТ
CJ | Модели Outback с РКПП
Проверки гидромодулятора
Проверка с применением манометров
Начальное давление, кПа
Передние тормозные механизмы | 3432
Задние тормозные механизмы | 3432
Фаза сброса давления, кПа
Передние тормозные механизмы | Не более 490
Задние тормозные механизмы | Не более 490
Фаза нагнетания давления, кПа
Передние тормозные механизмы | Не менее 3432
Задние тормозные механизмы | Не менее 3432
Проверка на испытательном стенде
Начальное показание, Н
Передние тормозные механизмы | 981
Задние тормозные механизмы | 981
Фаза сброса давления, Н
Передние тормозные механизмы | Не более 490
Задние тормозные механизмы | Не более 490
Фаза нагнетания давления, Н
Передние тормозные механизмы | Не менее 981
Задние тормозные механизмы | Не менее 981
Коды неисправностей (DTC)
Код | Наиболее вероятный источник нарушения
11 | Код начала проверки (при считывании без применения SSM)
21 | Обрыв или короткое замыкание в цепи правого переднего колесного датчика
22 | Нарушение параметров сигнала правого переднего колесного датчика
23 | Обрыв или короткое замыкание в цепи левого переднего колесного датчика
24 | Нарушение параметров сигнала левого переднего колесного датчика
25 | Обрыв или короткое замыкание в цепи правого заднего колесного датчика
26 | Нарушение параметров сигнала правого заднего колесного датчика
27 | Обрыв или короткое замыкание в цепи левого заднего колесного датчика
28 | Нарушение параметров сигнала левого заднего колесного датчика
29 | Нарушение параметров сигнала любого из четырех колесных датчиков
31 | Отказ правого переднего впускного клапана гидромодулятора ABS
32 | Отказ правого переднего выпускного клапана гидромодулятора ABS
33 | Отказ левого переднего впускного клапана гидромодулятора ABS
34 | Отказ левого переднего выпускного клапана гидромодулятора ABS
35 | Отказ правого заднего впускного клапана гидромодулятора ABS
36 | Отказ правого заднего выпускного клапана гидромодулятора ABS
37 | Отказ левого заднего впускного клапана гидромодулятора ABS
38 | Отказ левого заднего выпускного клапана гидромодулятора ABS
41 | Отказ модуля управления ABS
42 | Чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания
44 | Нарушение коммуникации управления с АТ
51 | Нарушение исправности функционирования клапанного реле
52 | Нарушение исправности функционирования электромотора или его реле
54 | Нарушение исправности функционирования датчика-выключателя стоп-сигналов
56 | Обрыв/короткое замыкание в цепи G-датчика; Завышение m-сигнала* G-датчика параметров; Заклинивание G-датчика
* Завышение m-сигнала свидетельствует о чрезмерно высоком коэффициенте сцепления с дорожным покрытием.
VDC |
Колесные датчики ABS
См. ABS |
Датчик уводящего момента/поперечных перегрузок
Напряжение датчика поперечных перегрузок, В | 2.5 ± 0.2
Гидромодулятор
Маркировка | D2
Проверки
Проверка с применением манометров
Фаза нагнетания давления, кПа
Передние тормозные механизмы | Не менее 2942
Задние тормозные механизмы | Не менее 1961
Фаза сброса давления, кПа
Передние тормозные механизмы | Не более 490
Задние колеса | Не более 490
Проверка на испытательном стенде
Фаза нагнетания давления, Н
Передние тормозные механизмы | Не менее 1961
Задние тормозные механизмы | Не менее 981
Фаза сброса давления, Н
Передние тормозные механизмы | Не более 490
Задние колеса | Не более 490
Модуль управления
Маркировка соответствия типу автомобиля |
К | Модели Legacy
М | Модели Outback 2.5 л
N | Модели Outback 3.0 л
Коды неисправностей (DTC)
Код | Наиболее вероятный источник нарушения
11 | Код начала проверки (при считывании без применения SSM)
21 ÷ 29 | См. коды неисправностей ABS
31 | Отказ правого переднего впускного клапана гидромодулятора VDC
32 | Отказ правого переднего выпускного клапана гидромодулятора VDC
33 | Отказ левого переднего впускного клапана гидромодулятора VDC
34 | Отказ левого переднего выпускного клапана гидромодулятора VDC
35 | Отказ правого заднего впускного клапана гидромодулятора VDC
36 | Отказ правого заднего выпускного клапана гидромодулятора VDC
37 | Отказ левого заднего впускного клапана гидромодулятора VDC
38 | Отказ левого заднего выпускного клапана гидромодулятора VDC
41 | Отказ модуля управления VDC
42 | Чрезмерно низкий/высокий уровень напряжения питания
43 | Нарушение в коммуникационной линии между модулем управления VDC и ECM (считывание без SSM)
43 | Нарушение коммуникации управления с АЕТ/АЕВ/АЕС (считывание с SSM)
44 | Нарушение коммуникации управления с TCM
45 | Неисправен модуль управления VDC/TCM
46 | Нарушение исправности подачи питания в 5 В
47 | Нарушение коммуникации шины CAN
48 | Нарушение в коммуникационной линии между модулем управления ECM и VDC (считывание без SSM)
48 | Коммуникационная линия EAS замкнута на массу (считывание с SSM)
49 | Нарушение параметров сигнала оборотов двигателя (считывание без SSM)
49 | Ошибка в коммуникационной линии от EGI к VDC (считывание с SSM)
51 | Нарушение исправности функционирования клапанного реле
52 | Нарушение исправности функционирования электромотора или его реле
61 | Отказ первичного клапана отсечки
62 | Отказ вторичного клапана отсечки
63 | Отказ первичного всасывающего клапана
64 | Отказ вторичного всасывающего клапана
71 | Отказ датчика угла поворота рулевого колеса (чрезмерен сдвиг/диапазон датчика/неисправен датчик/отсутствует выходной сигнал датчика)
72 | Отказ датчика уводящего момента (чрезмерно входное напряжение/опорное напряжение/сигнал/сдвиг датчика/диапазон/выходной сигнал датчика)
73 | Отказ датчика поперечных перегрузок (G) (чрезмерно входное напряжение/сигнал/сдвиг/диапазон датчика)
74 | Отказ датчика давления (чрезмерно входное напряжение/сдвиг первичного или вторичного датчика/чрезмерно дифференциальное давление датчика)
| При обнаружении в памяти модуля управления перечисленных ниже комбинаций DTC следует начинать с первой по списку проверки, и при отсутствии нарушений переходить к следующей.
Комбинация кодов | Вероятный источник нарушения
46, 74 | Замыкание на массу в цепи клемм №№ 78, 68 или 69 разъема F87 модуля управления VDC (см. иллюстрацию 41.1)
44, 71 | Обрыв в цепи клемм №№ 81 или 83 разъема F87
51, 48, 71 | Обрыв в цепи клеммы № 27 разъема F87
71, 51, 44 | Обрыв в цепи клеммы № 27 разъема F87
72, 73 | Обрыв в цепи клеммы № 63 разъема F87
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
| Усилия затягивания резьбовых соединений приведены также в тексте Главы и на сопр. иллюстрациях.
Болты опорных кронштейнов тормозных линий | 15
Болты опорных кронштейнов крепления гибких тормозных шлангов к стойкам передней подвески | 32
Болты крепления клапана-ограничителя давления | 18
Штуцерные болты крепления гибких тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов | 18
Вентиль прокачки суппорта тормозного механизма | 8
Болты крепления суппорта тормозного механизма | 39
Болты крепления анкерной скобы тормозного механизма переднего колеса | 78
Болты крепления щита тормозного механизма | 18
Болты крепления опорных кронштейнов гибких шлангов тормозных механизмов задних колес
Горизонтальные | 32
Вертикальные | 18
Гайки крепления ГТЦ | 14
Штуцерные гайки крепления тормозных линий к ГТЦ, клапану-ограничителю давления и клапану
PHV/гидромодуляторам ABS и VDC | 15
Гайки крепления тормозных трубок к гибким тормозным шлангам | 15
Контргайки крепления датчика-выключателя стоп-сигналов | 8
Гайки/болты крепления кронштейна педальной сборки | 18
Осевая гайка крепления педали ножного тормоза (модели с АТ) | 30
Болты/гайки крепления сборки рычага стояночного тормоза | 18
Регулировочная гайка рычага стояночного тормоза | 5.9
Болты крепления клапана удержания давления PHV противооткатного устройства | 18
Контргайка приводного троса клапана PHV | 3.4
Гайки осевых шпилек крепления модуля управления/гидромодулятора ABS | 18
Болты крепления опорного кронштейна модуля управления/гидромодулятора ABS | 32
Гайка крепления опорного кронштейна модуля управления/гидромодулятора ABS | 37
эБолты опорных кронштейнов крепления лектропроводки колесных датчиков ABS | 32
Болты крепления колесных датчиков ABS | 32
Гайки крепления G-датчика ABS | 7.4
Гайки крепления модуля управления VDC | 7.5
Гайки осевых шпилек крепления гидромодулятора VDC | 18
Болты крепления опорного кронштейна гидромодулятора VDC | 32
Гайка крепления опорного кронштейна гидромодулятора VDC | 37
Болты крепления монтажного блока реле к гидромодулятору VDC | 13
Гайки крепления сборки датчика уводящего момента/поперечных перегрузок (G) VDC | 7.5