Проверка состояния и замена соединительных линий гидравлического тракта привода сцепления

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Внимательно осмотрите трубки и шланги гидравлических линий на наличие трещин, изломов и прочих повреждений, проверьте места сочленения линий на наличие признаков развития утечек. Дефектные элементы замените.

ЗАМЕНА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите корпус воздухоочистителя с рукавом воздухозаборника (см. Главу Системы питания и выпуска). 2. Слейте гидравлическую жидкость сцепления (см. Раздел Проверка уровня и замена гидравлической жидкости привода выключения сцепления). 3. Отсоедините металлическую трубку от главного цилиндра и от шланга гидравлической линии.
| 4. Извлеките фиксатор и высвободите гидравлический шланг сцепления их опорного кронштейна. A — Хомут B — Шланг сцепления
5. Отсоедините шланг от исполнительного цилиндра. 6. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
| Прокачайте гидравлический тракт привода сцепления (см. Раздел Удаление воздуха из гидравлического тракта привода выключения сцепления).