Снятие и установка теплообменника отопителя

Детали установки теплообменника отопителя

1 — Привод вентиляционной заслонки 2 — Боковая тяга 3 — Исполнительный рычаг 4 — Секция А кожуха 5 — Заслонка подачи воздуха на обдув стекла 6 — Вентиляционная заслонка 7 — Секция В кожуха 8 — Воздуховод подачи воздуха в ножные колодцы 9 — Привод смесительной заслонки (модели с автоматическим К/В) 10 — Исполнительный рычаг 11 — Секция D кожуха 12 — Смесительная заслонка | 13 — Секция С кожуха 14 — Теплообменник отопителя 15 — Исполнительный рычаг 16 — Вход аспиратора (модели с автоматическим К/В) 17 — Заслонка подачи воздуха в ножные колодцы Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 7.35

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Детали установки теплообменника отопителя показаны на иллюстрации. 2. Снимите сборку отопителя (см. Раздел Снятие и установка сборки отопителя). 3.Выверните крепежные винты и разделите секции кожуха отопителя.
| 4. Извлеките теплообменник.
5. Установка производится в обратном порядке.