Снятие и установка датчика запаса топлива

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Датчик запаса топлива входит в состав сборки топливного насоса.
1. Извлеките из топливного бака сборку топливного насоса/датчика запаса топлива (см. Раздел Обслуживание топливного насоса). 2. Снимите со сборки топливный насос (см. Раздел Обслуживание топливного насоса).
| 3. Рассоедините контактные разъемы электропроводки на монтажной скобе насосной сборки.
| 4. Отжав подходящей отверткой стопорные язычки, потяните вниз и снимите блок датчика запаса топлива.
| 5. Установка производится в обратном порядке.
| Во избежание пожароопасного искрообразования проследите за надежностью фиксации провода заземления!