Снятие и установка шкива коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Снимите крышку шкива коленчатого вала.
| 2. Выверните болт шкива коленчатого вала, - для блокировки вала от проворачивания воспользуйтесь приспособлением ST 49997100.
3. Снимите шкив коленчатого вала. 4. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Перед установкой болта шкива коленчатого вала продуйте резьбу крепежного отверстия сжатым воздухом. Резьбовую часть болта и упорную поверхность его головки смажьте двигательным маслом. Проследите, чтобы болт был затянут с требуемым усилием (178 Нм). Болты крепления крышки шкива затяните с усилием 6.4 Нм. 5. Закончив установку, запустите двигатель и проверьте крышку шкива на наличие признаков развития утечек.