Снятие и установка информационных датчиков системы автоматической системы кондиционирования (климат-контроль)

Датчик температуры наружного воздуха

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Отсоедините электропроводку от датчика температуры наружного воздуха.
| 4. Снимите датчик с нижней части радиаторной панели.
5. Установка производится в обратном порядке.

Датчик интенсивности солнечного излучения

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| 2. Поддев отверткой с плоским жалом, высвободите датчик из панели приборов.
| 3. Рассоедините контактный разъем электропроводки, - постарайтесь не повредить панель приборов.
4. Установка производится в обратном порядке.