Снятие и установка комбинации приборов

Винты крепления комбинации приборов и панели облицовки приборного щитка

1 — Винты крепления облицовки (козырька) приборного щитка 2 — Верхний винт крепления комбинации приборов 3 — Нижние винты крепления комбинации приборов |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отключите SRS (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Опустите рулевую колонку в крайнее нижнее положение. Выверните крепежные винты и снимите облицовку (козырек) приборного щитка. 4. Выверните крепежные винты и снимите комбинацию приборов, отсоедините электропроводку. 5. Установка производится в обратном порядке. Проследите за правильностью подсоединения и надежностью крепления контактного разъема электропроводки.