Снятие и установка заднего спойлера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Сойлером в авиации называется приспособление для срыва воздушного потока (интерцептор).
1. Откройте крышку багажного отделения.
| 2. Рассоедините контактный разъем электропроводки (а) стоп-сигнала верхнего уровня. а — Разъем электропроводки стоп-сигнала верхнего уровня
3. Отдайте крепежную гайку и осторожно снимите задний спойлер, - постарайтесь не уронить гайку внутрь панели крышки багажного отделения. 4. Установка производится в обратном порядке, - предварительно тщательно протрите сопрягаемую с опорами спойлера поверхнос