Чистка и ремонт топливного бака - общие сведения

Выполнение любого ремонта топливного бака и его заливной горловины должно быть поручено специалистам, имеющим опыт в проведении такого рода потенциально опасных работ.

| Помните, что даже после очистки и промывки бака в нем могут оставаться взрывоопасные пары топлива, способные воспламениться в ходе выполнения ремонтных процедур!

Снятый с автомобиля топливный бак следует перенести в такое место, где будет полностью исключена возможность его контакта с любого рода открытым огнем. Особую осторожность в обращении с топливным баком следует проявлять в гаражах, оборудованных нагревательными приборами, работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом!