Снятие, обслуживание и установка компонентов верхних люков

Конструкция верхнего люка моделей Седан

1 — Стеклянная крышка 2 — Накладка направляющего полоза 3 — Солнцезащитная шторка 4 — Дренажная трубка 5 — Задний кронштейн 6 — Передний кронштейн 7 — Крышка электромотора 8 — Сборка приводного электромотора 9 — Рама | 10 — Обтекатель Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 7.4

Конструкция верхних люков моделей Legacy Универсал/Outback

1 — Стеклянная крышка переднего люка 2 — Стеклянная крышка заднего люка 3 — Солнцезащитная шторка 4 — Рама заднего люка 5 — Рама переднего люка 6 — Дренажная трубка 7 — Накладка | Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 7.4

Детали установки рамы заднего верхнего люка (модели Legacy Универсал/Outback)

А — Дренажные трубки В — Контактный разъем электропроводки С — Кронштейны | D — Крепежные болты Е — Крепежные гайки

Стеклянная крышка
Снятие
Передний люк

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откиньте крышку переднего люка в крайнее верхнее положение. 2. Снимите панель переключателей управления функционированием электропривода люка (см. Главу Бортовое электрооборудование).
| 3. Выверните два крепежных болта, снимите декоративные колпачки и отдайте две гайки сборки откидывания крышки. А — Декоративный колпачок крепежной гайки
4. Аккуратно снимите крышку люка.

Задний люк (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Полностью закройте крышку заднего люка, солнцезащитную шторку, напротив, откройте.
| 2. Снимите декоративные колпачки и отдайте крепежные гайки. А — Декоративный колпачок крепежной гайки
3. Аккуратно снимите крышку люка.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за правильностью посадки крышки.

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Отпустите установочные гайки крышки и отрегулируйте высоту положения крышки путем подбора устанавливаемых между крышкой и панелью крыши регулировочных прокладок, - стандартное количество шайб: одна, максимальное допустимое: 2.

Рама
Снятие
Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки). 3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше). 4. Отсоедините от рамы дренажную трубку.
| 5. Отпустите фиксаторы крепления жгута электропроводки салонного светильника.
| 6. Рассоедините контактный разъем электропроводки, затем снимите крышку приводного электромотора.
| 7. Снимите передний и задний кронштейны рамы. а — Передний кронштейн b — Задний кронштейн
| 8. Отдайте крепежные гайки и снимите раму.

Модели Legacy Универсал/Outback
Передний люк

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки). 3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше). 4. Отпустите фиксаторы крепления жгута электропроводки салонного светильника.
| 5. Отдайте крепежные болты/гайки, отпустите фиксаторы и снимите раму переднего люка. А — Болт В — Гайка С — Фиксатор

Задний люк

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки). 3. Снимите стеклянную крышку люка (см. выше). 4. Отсоедините от рамы дренажные трубки. 5. Рассоедините контактный разъем электропроводки привода люка. 6. Снимите кронштейны. 7. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите раму люка.

Разборка
Передний люк
Детали установки приводного электромотора заднего верхнего люка (модели Legacy Универсал/Outback)

А — Винты крепления опорного кронштейна электромотора В — Упоры направляющих полозьев | С — Сборка приводного электромотора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Снимите упоры направляющих полозьев.
| 2. Высвободите из рамы солнцезащитную шторку.

Задний люк (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните винты крепления кронштейна приводного электромотора. 2. Снимите упоры направляющих полозьев, затем снимите сборку приводного электромотора, потянув ее в указанном на иллюстрации направлении.
| 3. Высвободите из рамы солнцезащитную шторку.

Сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
| 2. Подсоедините к солнцезащитной шторке люка динамометр (подложите под крюк измерителя ветошь) и измерьте сопротивление шторки смещению. Если результат измерения превышает предельное допустимое значение (24.5 ± 4.5 Н), проверьте правильность установки компонентов и произведите необходимые исправления.
| Cтрагивание шторки с места может происходить с несколько большим сопротивлением, поэтому показания должны сниматься в процессе смещения.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за надежностью фиксации контактного разъема электропроводки и плотностью посадки дренажных трубок, - трубка должна натягиваться на штуцер не менее чем на 15 мм.

Приводной электромотор
Снятие

| Постарайтесь при извлечении фиксаторов не повредить потолочную обивку!

Передний люк

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Полностью закройте крышку люка. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. Снимите крышку люка (см. выше)
| 4. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток на направляющей, - в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
5. Снимите потолочную обивку (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки). 6. Снимите крышку электромотора. 7. Отсоедините электропроводку, выверните крепежные винты и снимите сборку приводного электромотора.

Задний люк (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите фонарь освещения багажного отделения. 2. Снимите задние верхние поручни. 3. Снимите верхнюю накладку, основную и верхнюю секции задней боковой панели отделки, а также верхнюю поперечную панель отделки. 4. Аккуратно отпустив замок фиксатора, снимите крышку и, протолкнув в карман в потолочной обивке, высвободите с противоположной стороны оборудованную замковой скобой основную секцию центрального ремня безопасности заднего сиденья. 5. Извлеките фиксаторы и отогните вниз задний края потолочной обивки.
| 6. Рассоедините контактный разъем электропроводки и выверните крепежные винты и снимите сборку приводного электромотора. А — Контактный разъем В — Крепежные винты

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Ни в коем случае не вращайте вал снятого электромотора!
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - постарайтесь не сдвинуть трос.
| 2. Проверьте правильность совмещения посадочных меток сборки электромотора.
3. Проверьте правильность совмещения посадочных меток направляющей. 4. Проследите за надежностью фиксации контактного разъема электропроводки.

Сборка переключателей управления функционированием электропривода
См. Главу Бортовое электрооборудование.