Спецификации

Общие параметры

Тип и объем тормозной жидкости | См. Главу Текущее обслуживание
Номинальная высота положения педали ножного тормоза, мм | 145.3
Величина свободного хода педали ножного тормоза, мм | 1.0 ÷ 3.0

Дисковые тормозные механизмы

Толщина тормозных колодок (с учетом металлической подложки), мм
Передние колеса
Номинальное значение | 17.0
Минимальное допустимое значение | 7.5
Задние колеса
Минимальная допустимая толщина тормозных колодок (с учетом металлической подложки), мм | 6.5
Диаметр тормозного диска, мм
Передние колеса | 277
Задние колеса | 266
Предельная допустимая величина поперечного биения, мм
Передний диск | 0.075
Задний диск | 0.1
Толщина диска, мм
Передний диск
Номинальное значение | 24.0
Предельное допустимое значение | 22.0
Задний диск
Номинальное значение | 10.0
Предельное допустимое значение | 8.5
Диаметр колесного цилиндра, мм | 26.97

Стояночный тормоз дисковых задних тормозных механизмов

Диаметр барабана, мм
Номинальное значение | 170.0
Предельное допустимое значение | 171.0
Ход рычага стояночного тормоза | 7-8 щелчков

Барабанные тормозные механизмы

Диаметр барабана, мм
Номинальное значение | 229.0
Предельное допустимое значение | 230.6
Диаметр колесного цилиндра, мм | 19
Предельно-допустимая толщина накладок тормозных башмаков, мм | 1.5

ABS

Величина воздушного зазора между колесным датчиком и зубьями его сигнального ротора, мм
Датчики передних колес | 0.9 ÷ 1.4
Датчики задних колес | 0.8 ÷ 1.2
Максимальная допустимая величина биения сигнального ротора/ступичной сборки, мм | 0.05

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Величина воздушного зазора между колесным датчиком и зубьями его сигнального ротора, мм
Болты крепления тормозного щита | 46 ÷ 58
Гайка крепления вакуумного усилителя тормозов | 12 ÷ 23
Накидная гайка штуцерного соединения крепления тормозной линии к суппорту | 14 ÷ 18
Накидная гайка штуцерного соединения крепления тормозной линии к колесному цилиндру | 14 ÷ 18
Направляющий палец суппорта
Модели с одноцилиндровым суппортом | 22 ÷ 31
Модели с двухцилиндровым суппортом | 34 ÷ 44
Болт направляющего пальца | 31 ÷ 41
Болт крепления суппорта к анкерной скобе | 39
Гайка крепления ГТЦ | 10 ÷ 18
Болты крепления троса привода стояночного тормоза | 23 ÷ 37
Болты крепления клапана-ограничителя | 9 ÷ 17
Болты крепления анкерной скобы к ступице
Передние | 78
Задние | 52
Ступичная гайка | 186
Колесные гайки | 78 ÷ 98
Вентили прокачки | 7.0 ÷ 9.0
Стопорный болт ГТЦ | 1.4 ÷ 2.7
Контргайка рычага привода стояночного тормоза | 4.4 ÷ 7.4
Датчики ABS | 32