Снятие, установка и проверка состояния линий тракта охлаждения ATF

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Снимите аккумуляторную батарею и резервуар жидкости омывания стекол (см. Главу Кузов). 3. Поднимите автомобиль. 4. Снимите защиту картера (см. Главу Кузов). 5. Отсоедините шланг тракта охлаждения ATF от радиатора.
| Не поддевайте шланг заостренными предметами! В случае возникновения затруднений обмотайте конец шланга ветошью и после прокручивания плоскогубцами, снимите его руками.
6. Отсоедините шланги тракта охлаждения ATF от трубок/трансмиссии.

Модели 2.0 и 2.5 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Снимите трубку тракта охлаждения ATF с рамы.
| 2. Снимите впускную и выпускную трубки маслоохладителя.
| е потеряйте шарики и пружины, используемые вместе с винтами.
A — Впускная трубка B — Выпускная трубка

Модели 3.0 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите локер защиты арки левого переднего колеса (см. Главу Кузов). 2. Отсоедините шланги тракта охлаждения ATF от фильтра ATF.
| 3. Отсоедините трубку тракта охлаждения ATF от рамы.
4. Снимите впускные и выпускные трубки маслоохладителя.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием, а шланги не были перекручены или перегнуты.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Проверьте места подсоединения шлангов к трубкам, радиатору и трансмиссии на наличие признаков развития утечек ATF. 2. Удостоверьтесь в целостности и надежности затягивания хомутов. 3. Слегка перегибая шланги, проверьте их на наличие трещин и прочих повреждений. 4. На ощупь оцените эластичность шлангов, особенно в местах фиксации их хомутами. 5. Замените вышедшие из строя компоненты.