Снятие и установка замка зажигания/блокировки рулевой колонки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса). 2. Снимите кожухи рулевой колонки. 3. Отсоедините электропроводку от выключателя зажигания. 4. При помощи выколотки сбейте головки срезных болтов и снимите сборку замка зажигания/блокировки рулевой колонки. 5. Установка производится в обратном порядке. Новые крепежные болты затягиваются до срезания их головок.