Снятие и установка осветительных приборов, замена ламп

Сборки блок-фар
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. При обслуживании правой блок-фары снимите воздухозаборник (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта Главы Системы охлаждения, отопления).
| 3. Рассоедините контактный разъем электропроводки. А — Регулировочный болт В — Регулировочный болт
| 4. Выверните три крепежных болта и снимите блок-фару.
5. Установка производится в обратном порядке.

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Регулировка фар должна производиться при полностью заправленном топливном баке и с человеком на водительском месте.
| Перед выполнением корректировки фары следует погасить. При проверке правильности выполненных регулировок фары не должны включаться более чем на 2 минуты!
1. Удостоверьтесь, что несущие кузовные элементы передка автомобиля в районе установки блок-фар не деформированы и не повреждены в результате столкновения. 2. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке на удалении порядка 3 метров от вертикальной стены, перпендикулярно последней. 3. Проверьте правильность накачки шин, в случае необходимости произведите соответствующие корректировки. 4. Покачайте углы автомобиля для усадки элементов подвески.
| 5. Переведите переключатель корректора фар в положение «0» и, вращением винтов вертикальной (А) и горизонтальной (В) корректировки произведите регулировку положения блок-фар в соответствии с требованиями, оговоренными на иллюстрации и в таблице 40.

Таблица 40

Замена ламп
Лампы фар

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| При горении галогенные лампы разогреваются до высокой температуры, в связи с чем попадание на стекло колбы грязи и жировых пятен приводит к сокращению срока службы лампы, - старайтесь не прикасаться к лампе голыми руками!
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. При обслуживании правой блок-фары снимите воздухозаборник (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта Главы Системы охлаждения, отопления на диске 1).
| 3. Снимите заднюю крышку
| 4. Рассоедините контактный разъем электропроводки соответствующей лампы
5. Отожмите пружинный держатель и извлеките лампу из патрона. 6. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Лампы передних указателей поворотов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку блок-фары (см. выше).
| 2. Поверните патрон и извлеките лампу.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Лампы передних парковочных огней

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку блок-фары (см. выше).
| 2. Поверните патрон и извлеките лампу.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Противотуманные фары
Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Модели Legacy

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отпустите два фиксатора и опустите панель дефлектора.
| 2. Отсоедините электропроводку, выверните крепежные болты и снимите сборку противотуманной фары.
3. Установка производится в обратном порядке.

Модели Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Поверните против часовой стрелки и снимите защитную решетку линзы противотуманной фары.
| 2. Выверните крепежные болты.
3. Отпустите два фиксатора и опустите панель дефлектора.
| 4. Рассоедините контактный разъем электропроводки, отдайте крепежную гайкуи снимите сборку противотуманной фары. а — Контактный разъем электропроводки b — Крепежная гайка
5. Установка производится в обратном порядке.

Замена ламп
Модели Legacy

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Отпустите два фиксатора и опустите панель дефлектора.
| 3. Снимите заднюю крышку сборки противотуманной фары.
4. Снимите пружинный держатель и извлеките лампу 5. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Модели Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку противотуманной фары (см. выше).
| 2. Выверните крепежные винты и снимите заднюю крышку.
3. Отсоедините электропроводку, снимите пружинный держатель и извлеките лампу. 4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Задние комбинированные фонари
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снятие и установка
Кузовные секции фонарных сборок
Модели Legacy Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите фиксаторы и снимите заднюю панель отделки нижнего проема багажного отделения. 2. Снимите угловой крюк и откройте заднюю боковую секцию панели отделки багажного отделения.
| 3. Отдайте три крепежных гайки и, рассоединив контактный разъем электропроводки, снимите сборку заднего комбинированного фонаря.
4. Установка производится в обратном порядке.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите две крышки задних боковых панелей внутренней отделки (см. Раздел Снятие и установка элементов внутренней отделки).
| 2. Отдайте две крепежных гайки и, рассоединив контактный разъем электропроводки, снимите сборку заднего комбинированного фонаря.
| Во избежание падения гаек в процессе отпускания обмотайте наконечник сервисного инструмента парой слоев бутиловой ленты.
3. Установка производится в обратном порядке.

Установленная на крышке багажного отделения/двери задка секция фонарной сборки
Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте крышку багажного отделения.
| 2. Снимите защитную крышку, отсоедините контактный разъем и снимите фонарь. А — Защитная крышка В — Контактный разъем электропроводки
3. Установка производится в обратном порядке.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю панель обивки двери задка.
| 2. Отсоедините электропроводку, отдайте крепежные гайки и снимите фонарную сборку. А — Крепежные гайки
3. Установка производится в обратном порядке.

Замена ламп
Лампы стоп-сигналов/задних габаритных огней и указателей поворотов

Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте крышку багажного отделения и снимите заднюю крышку фонарной сборки. 2. Выверните крепежные винты и снимите заднюю крышку фонарной сборки.
| 3. Поверните патрон и извлеките нуждающуюся в замене лампу. 1 — Лампа стоп-сигнала/заднего габаритного огня 2 — Лампа заднего указателя поворота
4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите сборку заднего комбинированного фонаря (см. выше).
| 2. Поверните патрон и извлеките нуждающуюся в замене лампу. 1 — Лампа заднего указателя поворота 2 — Лампа стоп-сигнала/заднего габаритного огня
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Лампы огней заднего хода и туманных фонарей

Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте крышку багажного отделения и снимите заднюю крышку фонарной сборки.
| 2. Поверните патрон и извлеките нуждающуюся в замене лампу.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте дверь задка и снимите заднюю крышку фонарной сборки.
| 2. Поверните патрон и извлеките нуждающуюся в замене лампу.
3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Фонарь подсветки заднего номерного знака
Замена лампы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Выверните крепежный винт и снимите линзу фонарной сборки. А — Крепежные винты В — Линза
2. Извлеките лампу. 3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Стоп-сигнал верхнего уровня
Замена лампы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Рассоедините контактный разъем электропроводки стоп-сигнала верхнего уровня.
2. Выверните крепежные болты и снимите сборку стоп-сигнала. 3. Извлеките вышедшую из строя лампу. 4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Модели Legacy Универсал/Outback

Детали установки стоп-сигнала верхнего уровня на моделях Legacy Универсал/Outback

а — Декоративный колпачок b — Крепежный винт | с — Защитная крышка d — Крепежный винт

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддев отверткой, снимите декоративные колпачки, выверните крепежные винты и снимите защитную крышку сборки стоп-сигнала. 2. Выверните крепежные винты и снимите сборку стоп-сигнала верхнего уровня. 3. Извлеките вышедшую из строя лампу. 4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Боковые повторители указателей поворотов
Замена ламп

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Отжав вперед и потянув наружу, снимите линзу бокового повторителя с кузовной панели.
| 3. Отсоедините электропроводку и извлеките лампу.
4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Направленные салонные светильники
Замена ламп

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| 2. Поддев отверткой, снимите панель линз, затем выверните крепежные винты, отсоедините электропроводку и снимите сборки направленных светильников. А — Панель линз направленных светильников В — Винты крепления сборок направленных светильников
3. Извлеките нуждающиеся в замене лампы. 4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Главный салонный светильник
Замена лампы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| 2. Поддев, снимите плафон, затем выверните винты крепления сборки светильника. А — Плафон В — Винты крепления сборки светильника
3. Извлеките лампу. 4. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Фонарь освещения багажного отделения

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Замена лампы
Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отсоедините электропроводку, снимите линзу и извлеките вышедшую из строя лампу.
2. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Поддев, снимите плафон, затем выверните винты крепления сборки светильника. А — Плафон В — Винты крепления сборки светильника
2. Извлеките лампу. 3. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.

Фонарь освещения главного вещевого ящика
Замена лампы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите вещевой ящик (см. Главу Кузов).
| 3. Отсоедините электропроводку и снимите фонарь.
4. Извлеките лампу. 5. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы сменная лампа соответствовала по своим типоразмеру и рабочим параметрам требованиям Спецификаций.