Снятие и установка переднего поперечного рычага задней подвески

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите колесные гайки, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите задние колеса. 2. Подоприте выровненный горизонтально продольный рычаг задней подвески трансмиссионным домкратом.
| 3. Отдайте крепежную гайку и извлеките осевой болт крепления переднего поперечного рычага к подрамнику.
| 4. Отдайте гайку второго осевого болта, отделите передний поперечный рычаг от продольного рычага подвески и извлеките его из-под автомобиля.
5. Визуально оцените состояние снятого рычага и его осевых втулок, замените вышедшие из строя компоненты.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Самоконтрящиеся гайки подлежит замене в обязательном порядке!
| 1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, проследите за правильностью расположения рычага при установке. Усилие затягивания гаек осевых болтов составляет 120 Нм.
2. В заключение отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проверки и регулировки углов установки задних колес.