Спецификации

Комбинация приборов
Стандартная конструкция
Спидометр | Электрический, импульсный (60 км/ч = 2.548 импульсов)
Одометр | Импульсный счетчик (1 км = 2548 импульсов), 6-позиционный ЖК-дисплей (0 ÷ 999 999 км/миль), с блокировкой сброса
Счетчик текущего пробега | Импульсный (1 км = 2548 импульсов), двухрежимный (А и В) 4-позиционный ЖК-дисплей (0 ÷ 999.9 и 1000 ÷ 9999 км/миль), с возможностью обнуления обоих режимов
Измеритель температуры | Термисторный
Измеритель запаса топлива | Резисторный
Тахометр | Электрический, импульсный
Контрольные лампы указателей поворотов | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа заряда | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа давления масла | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа ABS | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа MIL («Проверьте двигатель») | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор включения дальнего света | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа неплотного закрывания дверей | Светодиод
Контрольная лампа «Пристегните ремни» | Светодиод
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости/взведения стояночного тормоза | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор FWD | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа SRS | 12 В – 1.4 Вт
Лампы подсветки приборов | 12 В – 3.4 Вт
Контрольная лампа температуры ATF | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор LO | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор HOLD | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор иммобилайзера | Светодиод
Контрольная лампа VDC | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор функционирования VDC | 12 В – 3 Вт
Индикатор POWER | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа VDC OFF | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа минимального запаса топлива | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор положения рычага селектора АТ | 12 В – 100 мА
Подсветка ЖК-дисплея | 12 В – 1.4 Вт С люминесцентной подсветкой
Спидометр | Электрический, импульсный (60 км/ч = 2.548 импульсов)
Одометр/счетчик пробега | ЖК-дисплей
Измеритель температуры | Термисторный
Измеритель запаса топлива | Резисторный
Тахометр | Электрический, импульсный
Контрольные лампы указателей поворотов | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа заряда | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа давления масла | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа ABS | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа MIL («Проверьте двигатель») | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор включения дальнего света | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа неплотного закрывания дверей | 12 В – 2.0 Вт (подсветка ЖК-дисплея)
Контрольная лампа «Пристегните ремни» | Светодиод
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости/взведения стояночного тормоза | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор FWD | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа SRS | 12 В – 1.4 Вт
Лампы подсветки приборов | Холодно-катодные флуоресцентные
Подсветка ободков измерителей | 12 В – 3.0 Вт, 2.0 Вт
Контрольная лампа температуры ATF | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор LO | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор HOLD | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор иммобилайзера | Светодиод
Контрольная лампа VDC | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор функционирования VDC | 12 В – 3 Вт
Индикатор POWER | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа VDC OFF | 12 В – 1.4 Вт
Контрольная лампа минимального запаса топлива | 12 В – 1.4 Вт
Индикатор положения рычага селектора АТ | 12 В – 150 мА
Контрольная лампа выключателя освещения | 12 В – 1.4 Вт
Подсветка ЖК-дисплея | Холодно-катодная флуоресцентная
SRS |
Коды неисправностей (DTC) |
№ кода | Источник отказа
11 | Обрыв или короткое замыкание на массу в главном жгуте электропроводки SRS, в цепи водительской фронтальной подушки безопасности или в цепи спирального контактного барабана;
| Отказ модуля управления ABS;
| Отказ модуля водительской фронтальной подушки безопасности
12 | Обрыв или короткое замыкание на массу в главном жгуте электропроводки SRS или в цепи пассажирской фронтальной подушки безопасности;
| Отказ модуля управления ABS;
| Отказ модуля пассажирской фронтальной подушки безопасности
15 | Обрыв или короткое замыкание на + в главном жгуте электропроводки SRS, в цепи водительской фронтальной подушки безопасности или в цепи спирального контактного барабана;
| Отказ модуля управления ABS;
| Отказ модуля водительской фронтальной подушки безопасности
16 | Обрыв или короткое замыкание на + в главном жгуте электропроводки SRS или в цепи пассажирской фронтальной подушки безопасности;
| Отказ модуля управления ABS;
| Отказ модуля пассажирской фронтальной подушки безопасности
21 | Модуль управления SRS
22 | Отказ срабатывания модуля одной из подушек безопасности/аварийного натяжителя ремня безопасности
23 | В память не заносится
| Нарушение контакта в разъемах АВ6, АВ17 или АВ18 модуля управления SRS
24 | В память не заносится
| Отказ модуля управления SRS;
| Обрыв кузовного жгута или главного жгута электропроводки SRS;
| Выбивание предохранителя № 11 в соединительной колодке
25 | Отказ модуля управления SRS
| Обрыв кузовного жгута или главного жгута электропроводки SRS;
| Выбивание предохранителя № 6 в соединительной колодке
31 | Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки правого переднего датчика направленных перегрузок;
| Отказ правого переднего датчика направленных перегрузок;
| Отказ модуля управления SRS
32 | Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки левого переднего датчика направленных перегрузок;
| Отказ левого переднего датчика направленных перегрузок;
| Отказ модуля управления SRS
41 | Отказ в цепи модуля правой боковой подушки безопасности;
| Отказ модуля управления SRS
42 | Отказ в цепи модуля левой боковой подушки безопасности;
| Отказ модуля управления SRS
45 | Замыкание на + в цепи правой боковой подушки безопасности;
| Отказ модуля управления SRS
46 | Замыкание на + в цепи левой боковой подушки безопасности;
| Отказ модуля управления SRS
51 | Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки правого бокового датчика направленных перегрузок;
| Отказ правого бокового датчика направленных перегрузок;
| Отказ модуля управления SRS
52 | Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки левого бокового датчика направленных перегрузок;
| Отказ левого бокового датчика направленных перегрузок;
| Отказ модуля управления SRS
53 | Отказ датчика правой боковой подушки безопасности
54 | Отказ датчика левой боковой подушки безопасности
55 | Отказ срабатывания модулей боковых подушек безопасности
61 | Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи аварийного натяжителя водительского сиденья;
| Отказ аварийного натяжителя водительского сиденья;
| Отказ модуля управления SRS
62 | Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи аварийного натяжителя пассажирского сиденья;
| Отказ аварийного натяжителя пассажирского сиденья;
| Отказ модуля управления SRS
65 | Обрыв или короткое замыкание на + в цепи аварийного натяжителя водительского сиденья;
| Отказ аварийного натяжителя водительского сиденья;
| Отказ модуля управления SRS
66 | Обрыв или короткое замыкание на + в цепи аварийного натяжителя пассажирского сиденья;
| Отказ аварийного натяжителя пассажирского сиденья;
| Отказ модуля управления SRS
| Система управления скоростью (темпостат)
| Коды неисправностей (DTC)
№ кода | Источник отказа
21 | Заклинивание встроенного реле модуля управления темпостата при переводе главного выключателя в положение OFF
22 | Изменение показаний VSS более чем на 10 км/ч в течение 350 мс
24 | В памяти модуля управления темпостата сохранено два различных установочных значения крейсерской скорости
25 | В памяти модуля управления темпостата сохранено два различных выходных сигнала
28 | Обрыв в цепи реле модуля управления при переводе главного выключателя в положение ON
35 | Обрыв или короткое замыкание в цепи приводного электромотора
36 | Электромотор не развивает должные обороты
37 | Обрыв или короткое замыкание в цепи сцепления приводного электромотора
38 | Нарушена правильность регулировки зацепления ведущей шестерни приводного электромотора
39 | Перегрузка электромотора
2А | Отказ модуля управления темпостата
Система иммобилизации двигателя (иммобилайзер)
Коды неисправностей (DTC) |
Без OBD II |
№ кода | 53
OBD II |
№ кода | Причина неисправности
Р1571 | Несоответствие опорного кода иммобилайзера и ECM
Р1572 | Отказ в цепи коммуникации иммобилайзера с ECM (кроме антенного контура)
Р1574 | Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером
Р0153 | Попытка использования незарегистрированного ключа
Р1576 | Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM
Р1577 | Отказ EEPROM модуля управления иммобилайзера
Р1570 | Нарушение исправности функционирования антенны
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Болты крепления исполнительного устройства темпостата | 7.4
Болты крепления боковых датчиков направленных перегрузок SRS | 7.4
Болты крепления передних датчиков направленных перегрузок SRS | 20
Болты крепления модуля водительской фронтальной подушки безопасности | 10
Болты крепления модуля пассажирской фронтальной подушки безопасности | 7.4
Болты крепления модуля управления SRS | 25