Особенности эксплуатации автомобиля, оборудованного системой гидроусиления руля (ГУР)

| Во избежание выхода из строя рулевого насоса не держите руль вывернутым до упора более пяти секунд!

Система гидроусилителя руля функционирует только при работающем двигателе.
При движении на буксире с выключенным двигателем сопротивление рулевого колеса вращению существенно возрастает.
Сразу после запуска двигателя и до момента его прогрева из правого переднего угла двигательного отсека (местоположение насоса ГУР) может доноситься характерный звук, что не является признаком неисправности системы гидроусиления и не должно вызывать беспокойства.