Стартер Nippondenso - проверка и обслуживание

Конструкция стартера Nippondenso 128000-8321

1 — Втульчатый подшипник 2 — Передняя крышка 3 — Рычажная сборка 4 — Тяговое реле (магнитный пускатель) 5 — Упорные элементы 6 — Обгонная муфта 7 — Редукторная сборка 8 — Вал приводной шестерни 9 — Приводная шестерня | 10 — Уплотнитель 11 — Муфта 12 — Стальной шарик 13 — Якорь 14 — Щеткодержатель 15 — Подшипник 16 — Задняя крышка 17 — Сквозной болт

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите воздухоприемную камеру (см. Главу Системы питания и выпуска). 3. Отсоедините от стартера электропроводку (жгут и шина заземления).
| 4. Выверните крепежные болты и снимите стартер с купола трансмиссии.
5. Установка производится в обратном порядке. Затяните болты крепления стартера к трансмиссии с требуемым усилием (50 Нм).

Разборка и сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Ослабьте гайки крепления клеммы «M» тягового реле и рассоедините контактный разъем электропроводки. A — Клемма M B — Клемма B C — Клемма S
| 2. Выверните крепежные болты и снимите тяговое реле со стартера в сборке с плунжером и плунжерной пружиной.
| На опорной поверхности пускателя может быть установлена шайба регулировки зазора шестерни, - постарайтесь не обронить ее!
A — Тяговое реле B — Плунжер
| 3. Выверните стяжные болты и винты крепления щеткодержателя, затем снимите заднюю крышку стартера и щеткодержатель. A — Задняя крышка B — Щеткодержатель
4. Извлеките из статора якорь и муфту. Снимите установленный в торцевой части якорной сборки шарик, - постарайтесь не уронить его.
| Якорь имеет значительный вес! Перед снятием муфты пометьте ее положение относительно передней крышки!
| 5. Снимите уплотнитель (A), три планетарных шестерни и пластину. A — Уплотнитель A B — Планетарные шестерни C — Пластина D — Уплотнитель B
6. Снимите вала в сборе с обгонной муфтой, - постарайтесь запомнить установочное положение рычажной сборки.
| 7. Снимите обгонную муфту с вала, для чего, слегка постукивая подходящим инструментом по упору, удалите его с кольца, затем извлеките стопорное кольцо, упор и снимите муфту с вала. A — Торцевой ключ B — Кольцо C — Вал D — Упор
8. Сборка проводится в обратном порядке. Проследите, чтобы все компоненты были установлены на свои штатные места. Перечисленные ниже компоненты смажьте смазкой типа Esso Beacon 325 Shell Alvania Grease RA: a) Передний и задний подшипники; b) Шестерня вала якоря; c) Поверхность плунжера; d) Поверхность рычага; e) Пазы вала шестерни; f) Поверхность рычага и обгонной муфты; g) Шарик на торце вала якоря; h) Внутренние компоненты планетарной передачи. 9. Завершив сборку, удостоверьтесь в правильности функционирования стартера.

ПРОВЕРКА

Якорь

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте коллектор на наличие признаков пригорания или ступенчатого износа. Незначительные дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
| 2. Уложите якорь в V-образные призмы и при помощи циферблатного измерителя плунжерного типа оцените величину радиального биения коллектора. В случае необходимости отдайте сборку в проточку.
| Мелкие дефекты могут быть удалены с поверхности коллектора путем обработки ее мелкозернистой наждачной бумагой.
A — Циферблатный измеритель B — Призма
| 3. Проверьте глубину подрезки изоляции между ламелями коллектора, - если результат измерения составляет менее 0.2 мм, произведите соответствующую корректировку, воспользовавшись для этой цели ножовочным полотном. A — Ламель B — Изоляция
| 4. Используя специальный тестер для выявления короткозамкнутых витков, проверьте обмотки якоря на наличие признаков короткого замыкания между ламелями коллектора. Если короткое замыкание имеет место, то ток в приборе будет чередоваться с обратным током, а обмотка якоря намагнитится. Признаком намагничивания обмотки является вибрация металлической пластины, подносимой к проверяемому участку.
| Перед началом проверки следует полностью удалить с поверхности обмоток угольный налет и прочие отложения.
A — Железная пластина B — Направляющее приспособление
| 4. Проверьте на пробой изоляцию между коллектором и сердечником якоря, - измеряемое сопротивление должно составлять не менее 10 МОм.

Статор

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
При помощи омметра проверьте состояние обмотки возбуждения статора.

Обгонная муфта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Внимательно осмотрите рабочие поверхности зубьев ведущей и паразитной шестерен, а также шестерни обгонной муфты. При выявлении сколов или признаков чрезмерного износа обгонная муфта подлежит замене в сборе, - параллельно следует изучить состояние зубчатого венца маховика. 2. Проверьте свободу вращения обгонной муфты в направлении по часовой стрелке, - против часовой стрелки муфта вращаться не должна.
| Во избежание вытекания смазки не применяйте для чистки обгонной муфты масло!

Щеткодержатель и щетки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте остаточную длину угольных щеток, - если результат измерения составляет менее 11.5 мм (номинальное значение = 17.0 мм), щетки подлежат замене.
| 2. При помощи омметра измерьте сопротивление изоляции щеткодержателя. Если результат измерения составляет менее 10 МОм, замените держатель.
3. Проверьте свобод хода щеток в направляющих держателя.

Тяговое реле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Описываемые ниже проверки должны производиться при строго оговоренном напряжении! Длительность каждой проверки не должна превышать 5 секунд!
Удостоверьтесь в наличии проводимости между клеммами «S» и «M», а также между клеммой «S» и массой. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между клеммами «M» и «B».

Рабочие характеристики стартера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для обеспечения гарантированного запуска двигателя в любых погодных условиях стартеру необходимо развивать высокие обороты вращения и достаточно большой крутящий момент. Перечисленные характеристики в большой мере зависят от уровня заряда аккумуляторной батареи, ввиду чего проверка стартера должна производиться с применением батареи, полностью отвечающей по своим рабочим характеристикам требованиям Спецификаций.
| 2. Проверка стартера производится в трех режимах (см. далее). Схема подключения измерительных приборов показана на иллюстрации. A — Переменный резистор B — Тяговое реле C — Корпус стартера

Испытание без нагрузки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Подключите к отсоединенному от двигателя стартеру исправную аккумуляторную батарею и измерьте частоту вращения, напряжение и ток стартера. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.

Испытание под нагрузкой (рекомендуемый метод)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
В ходе данного испытания производится проверка развиваемого стартером крутящего момента. Проверка производится на специальном испытательном стенде, оборудованным приспособлением для прикладывания тормозного усилия. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций.

Испытание под нагрузкой с прикладыванием тормозного момента (альтернативный метод)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Низкая частота вращения, либо чрезмерный ток могут являться следствием повышенного коэффициента внутреннего трения стартера в результате неправильной сборки его компонентов.
Проверка производится на том же, что и ранее испытательном стенде, в котором на этот раз блокируется якорь стартерной сборки. В ходе проверки производится измерение контрольных параметров, - сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.