Снятие и установка сборки поворотного кулака, обслуживание ступичной сборки

| Подшипники и сальники подлежат замене в обязательном порядке!

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Снимите соответствующее переднее колесо 3. При помощи зубила расчеканьте ступичную гайку. 4. Снимите с поворотного кулака суппорт тормозного механизма и, не отсоединяя от него гидравлические шлаги, подвяжите проволокой к элементам подвески. 5. Отсоедините колесный датчик ABS. 6. Снимите тормозной диск. 7. Высвободите из сборки поворотного кулака шаровую опору. 8. Извлеките шплинт и отпустите гайку крепления наконечника рулевой тяги. При помощи съемника высвободите наконечник из кулака. 9. Пометьте положение головки развального болта, затем выверните болты крепления поворотного кулака к стойке подвески. 10. Высвободите из кулака приводной вал.

Разборка
Выпрессовывание ступицы из сборки поворотного кулака

1 — Ступичный стенд (927080000) 2 — Специальный съемник (927060000) |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите сборку поворотного кулака на монтажный ступичный стенд. И при помощи специальных приспособлений выпрессуйте ступицу. Извлеките внутренний сальник и стопорное кольцо. 2. Подоприте кулак и высвободите из него внутренний подшипник. 3. Снимите со ступицы роторное кольцо колесного датчика ABS. 4. При помощи съемника высвободите из ступицы подшипник и сальник.

Сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите кулак в пресс и при помощи специального инструмента (927080000) и ступичного стенда (927060000) посадите в нее подшипники и сальники. Проследите, чтобы подшипники были должным образом смазаны, перед установкой внутреннего сальника не забудьте посадить стопорное кольцо. 2. При соответствующей комплектации установите на ступицу ротор колесного датчика ABS. 3. Запрессуйте ступицу в сборку поворотного кулака.

Установка
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.