Снятие и установка головок цилиндров

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание). 2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 3. Снимите крышку приводного ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ). 4. Снимите сборку ремня привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов). 5. Снимите зубчатое колесо распределительного вала (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка зубчатых колес распределительных валов). 6. Отсоедините впускной трубопровод (см. Главу Системы питания и выпуска). 7. Выверните болты крепления кронштейна компрессора К/В к головке цилиндров. 8. Снимите сборку коромысел (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка элементов привода клапанов). 9. Снимите распределительный вал (см. Раздел Снятие и установка распределительных валов).
| 10. Действуя в строго определенном порядке, выверните 6 болтов болты крепления головки цилиндров.
| Болты (1) и (2) оставьте завернутыми на три-четыре витка с целью фиксации головки на последнем этапе.
11. Обстучав головку по периметру молотком с мягким бойком, отделите её от блока цилиндров. 12. Окончательно выверните оставшиеся болты и снимите головку. 13. Снимите уплотнительную прокладку головки цилиндров.
| Постарайтесь не оцарапать сопрягаемые поверхности головки и блока!
14. Действуя в аналогичной манере, снимите правую головку цилиндров.

Подготовка к установке

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Тщательно зачистите и протрите насухо сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Для удаления всех следов материала старой прокладки и нагара используйте твердый пластиковый или деревянный скребок. Также очистите днища поршней. Будьте предельно осторожны, - поверхности легко повредить. Помните, что грязь не должна попасть в маслотоки, водяные галереи, каналы и резьбовые отверстия - закупорьте их пробками или заклейте скотчем. Для предотвращения попадания нагара в зазоры между поршнями и цилиндрами, набейте последние густой смазки, которую по завершении процедуры очистки легко будет удалить жесткой кистью. По завершении чистки протрите все поверхности чистой сухой ветошью. 2. Обследуйте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие глубоких царапин, трещин и прочих повреждений. Небольшие дефекты можно устранить мелким шабером, в более серьезных случаях головку следует проточить, либо заменить. 3. Удостоверьтесь в чистоте и сухости резьбовых отверстий, - на всякий случай продуйте их сжатым воздухом (можно воспользоваться велосипедным насосом). Присутствие в глухих отверстиях следов смазки может привести к разрушению блока при затягивании болтов в результате нарастания гидравлического давления. 4. При помощи стальной линейки и щупа лезвийного типа проверьте плоскостность сопрягаемой поверхности головки (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров настоящей Главы).

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Заменив уплотнительную прокладку, установите головку цилиндров на свое штатное место на блоке. 2. Двигательным маслом смажьте резьбовые части крепежных болтов, упорные поверхности их головок и шайбы.
| 3. Вверните болты и затяните их в строго определенном порядке, с усилием 29 Нм, затем, в том же порядке дотяните с усилием второй стадии (69 Нм).
4. В два приема отпустите болты, поворачивая каждый на 180° за подход. 5. Затяните болты (1) и (2) с усилием 34 Нм, затем затяните болты (3), (4), (5) и (6) с усилием 15 Нм. Далее дотяните все болты в порядке возрастания порядковых номеров еще на 80 ÷ 90 (не более) градусов.
| 6. На заключительном этапе следует дотянуть болты еще на 80 ÷ 90 градусов в порядке, указанном на иллюстрации.
| Суммарный угол дотягивания болтов на последних двух этапах не должен превышать 180°!
7. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.