Снятие, установка и проверка исправности состояния датчика-выключателя размыкания цепи стартера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя размыкания цепи стартера. 3. Снимите датчик-выключатель. 4. Проверьте величину хода педали сцепления, в случае необходимости произведите необходимую корректировку (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали сцепления).
| 5. Измерьте величину выступания плунжера датчика-выключателя в крайнем его положении, - если результат отличается от значения 2+1.5 мм, замените датчик-выключатель.
6. Проверьте проводимость между его клеммами № 1 и № 2 отсоединенного датчика-выключателя. При отпущенной педали сцепления результат измерения должен составлять более 1 МОм, при выжатой , - менее 1 Ом. 7. Неисправный датчик-выключатель подлежит замене.