Снятие, обслуживание и установка

Снятие
Детали установки и конструкция масляного насоса
Детали установки и конструкции масляного насоса на двигателях SOHC

1 — Масляный насос в сборе 2 — Уплотнительное кольцо 3 — Маслозаливная горловина 4 — Маслоотражательная перегородка 5 — Кронштейн маслозаборника 6 — Маслозаборник 7 — Направляющая трубка измерительного щупа 8 — Щуп измерения уровня двигательного масла 9 — Полнопоточный масляный фильтр | 10 — Корпус масляного насоса 11 — Внутренняя шестерня (ротор) 12 — Наружная шестерня (ротор) 13 — Крышка насоса 14 — Редукционный клапан 15 — Пружина 16 — Шайба 17 — Пробка 18 — Передний сальник коленчатого вала

Детали установки и конструкции масляного насоса на двигателях DOHC

1 — Масляный насос в сборе 2 — Уплотнительное кольцо 3 — Крышка маслозаливной горловины 4 — Уплотнительная прокладка 5 — Маслозаливная горловина 6 — Уплотнительная прокладка 7 — Маслоотражательная перегородка 8 — Кронштейн маслозаборника 9 — Маслоохладитель 10 — Патрубок охладительного тракта 11 — Соединительная трубка 12 — Полнопоточный масляный фильтр 13 — Маслозаборник 14 — Направляющая трубка измерительного щупа | 15 — Поддон картера 16 — Щуп измерения уровня двигательного масла 17 — Корпус масляного насоса 18 — Внутренняя шестерня (ротор) 19 — Наружная шестерня (ротор) 20 — Крышка насоса 21 — Редукционный клапан 22 — Пружина 23 — Шайба 24 — Пробка 25 — Передний сальник коленчатого вала 26 — Уплотнительное кольцо 27 — Уплотнительное кольцо

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте масло из поддона картера (см. Главу Текущее обслуживание). 2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Системы охлаждения, отопления). 3. Снимите крышки газораспределительного ремня и компоненты привода ГРМ (см. выше). 4. Снимите водяной насос (см. Главу Системы охлаждения, отопления). 5. Снимите масляный насос.

Разборка

| Ослабление пробки редукционного клапана должно производиться до снятия насоса с двигателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните винты крепления крышки масляного насоса. 2. Извлеките внутренние компоненты.
| Перед извлечением пометьте взаимное положение шестерен (роторов) насоса, - при сборке они должны быть установлены аналогичным образом.
3. Выверните ослабленную ранее пробку и извлеките компоненты редукционного клапана, - постарайтесь запомнить порядок установки компонентов в посадочном гнезде.

Проверка
Измерение рабочих зазоров насосной сборки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. С помощью щупа лезвийного типа измерьте величину зазора между вершинами зубьев внутреннего и наружного роторов насоса. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации) замените оба ротора. 2. Тем же щупом измерьте величину зазора между образующей поверхностью наружного ротора и стенкой корпуса насоса. Сравните результат измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости произведите замену ротора или корпуса.
3. Измерьте величину зазора между торцевой поверхностью внутреннего ротора и крышкой насоса (осевой люфт роторов). Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации) замените оба ротора или корпус насосной сборки. |

Проверка состояния редукционного клапана
Проверьте плотность посадки клапана в своем седле. Осмотрите пружину на наличие признаков развития коррозии и механических повреждений. Произведите замену дефектных компонентов.
Корпус насоса
Оцените степень износа отверстия под посадку цапфы коленчатого вала и гнезда под посадку роторов. Удостоверьтесь в отсутствии трещин и прочих механических повреждений. Дефектный корпус подлежит замене.
Передний сальник коленчатого вала
Проверьте состояние уплотнительных губок сальника. В случае выявления деформации, признаков отвердевания и прочих дефектов замените сальник.
Сборка
Сборка масляного насоса

1 — Крышка 2 — Внутренняя шестерня (ротор) 3 — Корпус насоса 4 — Передний сальник коленчатого вала 5 — Наружная шестерня (ротор) | 6 — Редукционный клапан 7 — Пружина 8 — Пробка 9 — Шайба

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Посадите новый сальник в корпус масляного насоса. 2. Установите оба ротора насоса, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. 3. Установите компоненты редукционного клапана и крышку насоса, крепеж затяните с требуемым усилием.

Установка

| Резьбу датчика давления масла при установке также следует смазать герметиком.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа. 2. Сопрягаемую поверхность перед установкой необходимо смазать жидким герметиком, уплотнительное кольцо подлежит замене. Постарайтесь не повредить уплотнительные губки сальник.