Снятие, установка, проверка состояния и регулировка компонентов противооткатного устройства

Описания конструкции и принципа функционирования противооткатного устройства приведены в Разделе Противооткатная система - устройство, принцип функционирования и меры предосторожности.
Детали крепления троса привода клапана PHV к педали сцепления

1 — Стопорное кольцо 2 — Педаль сцепления | 3 — Фиксатор 4 — Трос PHV

СНЯТИЕ

Клапан удержания давления (PHV)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откачайте гидравлическую жидкость из резервуара ГТЦ. 2. Выполните процедуры параграфов с 2 под 6 из Раздела Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали ножного тормоза. 3. Отсоедините от клапана PHV тормозные трубки, - постарайтесь не допустить попадания тормозной жидкости на окрашенные кузовные поверхности, в случае необходимости сразу же соберите пролитую жидкость бумажными полотенцами.
| Отпускание штуцерных гаек следует производить при помощи специального накидного ключа с разрезной головкой!
| 4. Выверните крепежные болты и снимите клапан PHV в сборе с опорным кронштейном с боковой балки.
| Постарайтесь не допустить попадания в клапанную сборку посторонних частиц!

Приводной трос клапана PHV

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините трос от клапана PHV (см. Раздел Снятие, обслуживание, установка и регулировка педали ножного тормоза). 2. Снимите педаль сцепления (см. Главу Сцепление). 3. Отсоедините трос от педали сцепления и снимите его с автомобиля.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте состояние защитных чехлов, оболочки и сердечника приводного троса, оцените свободу хода тросовой сборки. Оцените степень износа возвратной пружины, проверьте ее на наличие признаков развития коррозии и механических повреждений. 2. Потрясите клапан, - звук перекатывания шарика подтверждает исправность состояния сборки. Вручную проверьте плавность вращения рычага.
| Клапан PHV восстановительному ремонту не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе!

УСТАНОВКА

Клапан PHV

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите клапан PHV на свое штатное место на боковой балке. И затяните крепежные болты с требуемым усилием (18 Нм).Подсоедините к клапану гидравлические трубки, - накидные гайки штуцерных соединений затягиваются с усилием 15 Нм.
| Постарайтесь не деформировать трубки в процессе их подсоединения, в случае необходимости замените поврежденные секции.
2. Подсоедините к исполнительному рычагу клапана приводной трос, - в случае необходимости замените поврежденные фиксаторы.
| Не допускайте перегибания троса под чрезмерными углами! Зацепную часть возвратной пружины и точку крепления троса на исполнительном рычаге клапана предварительно смажьте смазкой SUNLIGHT 2 (№ 003602010).
3. Прокачайте тормозную систему (см. Раздел Прокачка гидравлического тракта тормозной системы). В случае необходимости произведите регулировку приводного троса PHV (см. ниже).

Приводной трос клапана PHV

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Поврежденный трос подлежит замене в обязательном порядке.
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - не допускайте перегибания троса под чрезмерными углами. Зацепной конец возвратной пружины и точку крепления троса на исполнительном рычаге клапана предварительно смажьте смазкой SUNLIGHT 2 (№ 003602010). 2. В случае необходимости произведите регулировку приводного троса PHV (см. ниже).

РЕГУЛИРОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Прежде чем приступать к регулировке замененного троса привода PHV выжмите педаль сцепления порядка 30 раз.
1. Отгоните автомобиль на идущую в гору дорогу и проверьте исправность функционирования противооткатного устройства (см. Раздел Противооткатная система - устройство, принцип функционирования и меры предосторожности). Если автомобиль не останавливается, подтяните регулировочную гайки троса. 2. Нарушение исправности трогания автомобиля может объясняться одной из двух причин: a) Отпускание противооткатного устройства происходит раньше, чем активируется сцепление (двигатель начинает глохнуть), - постепенно отпускайте регулировочную гайку и повторяйте проверку до тех пор, пока не добьетесь удовлетворительного результата; b) Отпускание противооткатного устройства происходит позже, чем активируется сцепление (автомобиль слегка соскальзывает вниз), - подтяните гайку до появления признаков, описанных в пункте (а), затем, постепенно отпуская гайку, добейтесь требуемого результата. 3. Закончив регулировку, затяните с требуемым усилием (3.4 Нм) контргайку.