Проверка состояния ремней безопасности

Проверка состояния ремней безопасности (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Оцените состояние лент ремней безопасности, их пряжек, замков и направляющих петель. 2. При соответствующей комплектации автомобиля обращайте внимания на включения контрольной лампы ремней безопасности при повороте ключа зажигания в положение RUN или START, - параллельно может срабатывать сигнальный зуммер. 3. Удостоверьтесь в исправности функционирования возвратных устройств. 4. Замените дефектные компоненты.