Спецификации

Необходимые параметры приведены также в тексте и на иллюстрациях в Разделе.
(Диагностические коды систем безопасности и темпостата приведены в Главе Бортовое электрооборудование).
Система управления

Тип | Распределенная с измерением массы воздуха, MFI-s. Единый блок управления зажиганием и впрыском топлива. Имеется диагностический разъем.
Сопротивление датчика температуры охладителя | 350-400 Ом при 80°С
Сопротивление датчика оборотов/ВМТ | 1-4 кОм
Сопротивление инжекторов | 11-12 Ом
Сопротивление подогревателя лямбда-зонда | Не менее 30 Ом

Коды неисправностей OBD-II

P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы
P0101 | Неисправен датчик MAF
P0102 | Замыкание на корпус или низкий уровень сигнала датчика MAF / MAP
P0103 | Замыкание на + или высокий уровень сигнала датчика MAF / MAP
P0106 | Нарушение функционирования датчика температуры и давления всасываемого воздуха
P0107 | Замыкание на корпус цепи датчика температуры воздуха / Датчика атмосферного давления
P0108 | Замыкание на + цепи датчика температуры воздуха / Датчика атмосферного давления
P0111 | Неисправность в цепи датчика температуры всасываемого воздуха
P0112 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха
P0113 | Замыкание на + цепи датчика температуры всасываемого воздуха
P0116 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охладителя
P0117 | Замыкание цепи датчика ЕСТ на корпус
P0118 | Обрыв или замыкание на + цепи датчика ЕСТ
P0121 | Нарушение в цепи TPS / выключателя А; Снижена эффективность отдачи двигателя
P0122 | Низкий входной сигнал датчика TPS
P0123 | Высокий входной сигнал датчика TPS
P0125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива
P0130 | Неисправность в цепи докаталитического l-зонда
P0133 | Медленное реагирование докаталитического подогреваемого l-зонда
P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического l-зонда (чрезмерно высокое напряжение)
P0136 | Нарушение в цепи посткаталитического подогреваемого l-зонда (чрезмерно низкое напряжение)
P0139 | Медленное реагирование посткаталитического подогреваемого l-зонда
P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитического l-зонда
P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси
P0181 | Нарушена исправность функционирования датчика А температуры топлива
P0182 | Замыкание на массу в цепи датчика А температуры топлива
P0183 | Замыкание на + в цепи датчика А температуры топлива
P0261 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 1
P0262 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 1
P0264 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 2
P0265 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 2
P0267 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 3
P0268 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 3
P0270 | Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 4
P0271 | Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 4
P0301-P0304 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 – 4 соответственно
P0325 | Неисправен датчик детонации 1
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР
P0336 | Датчик положения коленчатого вала СКР
P0340 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР
P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР
P0400 | Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR)
P0403 | Неисправность в цепи клапана EGR
P0420 | Нарушение исправности функционирования каталитического преобразователя
P0440 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP
P0441 | Неисправен VSV системы EVAP
P0442 | Выявлена неисправность в цепи клапана продувки адсорбера системы EVAP
P0443-Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP
P0451 | Нарушение исправности функционирования датчика давления системы EVAP
P0452 | Низкий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP)
P0453 | Высокий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP)
P0461 | Нарушение исправности функционирования датчика уровня топлива
P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива
P0463 | Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива
P0480 | Неисправность в цепи управления вентилятора 1 системы охлаждения
P0483 | Отказ при проверке функционирования вентилятора системы охлаждения
P0500 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS
P0505 | Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода
P0506 | Неожиданное занижение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода
P0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода
P0600 | Неисправность последовательного порта блока управления АТ
P0601 | Ошибка при вычислении контрольной суммы памяти модуля управления
P0703 | Неисправность в цепи датчика-выключателя торможения / преобразователя вращения
P0705 | Неисправность в цепи датчика-выключателя положения селектора трансмиссии
P0710 | Неисправность в цепи датчика температуры ATF
P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины преобразователя вращения АТ
P0720 | Неисправность в цепи датчика 2 скорости автомобиля (АТ)
P0725 | Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя
P0731-P0734 | Сбои в подаче сигнала включения 1 - 4-й передачи соответственно
P0740 | Неисправность в цепи электромагнитного клапана сцепления преобразователя вращения ТСС АТ
P0743 | Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения
P0748 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления линейным давлением
P0753 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А
P0758 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В
P0760 | Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения С
P0763 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С
P1100 | Неисправность цепи выключателя стартера
P1101 | Неисправность цепи выключателя нейтрального положения РКПП или АТ
P1102 | Низкое напряжение на входе э/м клапана переключения давления
P1103 | Неисправность цепи 1 сигнала управления крутящим моментом двигателя
P1106 | Неисправность цепи 2 сигнала управления крутящим моментом двигателя
P1110 | Замыкание на корпус в цепи датчика атмосферного давления
P1111 | Замыкание на + в цепи датчика атмосферного давления
P1112 | Неисправность в цепи датчика атмосферного давления
P1115 | Замыкание на корпус в цепи отключения управления крутящим моментом двигателя (АТ)
P1116 | Замыкание на + в цепи отключения управления крутящим моментом двигателя (АТ)
P1120 | Высокое напряжение на входе цепи выключателя стартера
P1121 | Низкое напряжение на входе выключателя нейтрального положения АТ или РКПП
P1122 | Высокое напряжение на входе цепи э/м клапана давления
P1130 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда
P1131 | Короткое замыкание в цепи докаталитического лямбда-зонда
P1132 | Замыкание на корпус в цепи подогревателя докаталитического лямбда-зонда
P1133 | Замыкание на + в цепи подогревателя докаталитического лямбда-зонда
P1141 | Превышение напряжения в цепи измерителя массы воздуха
P1142 | Заниженное напряжение на входе цепи датчика положения дроссельной заслонки
P1143 | Заниженное напряжение на входе цепи датчика давления
P1144 | Повышенное напряжение на входе цепи датчика давления
P1151 | Замыкание на + в цепи подогревателя посткаталитического лямбда-зонда
P1207 | Замыкание на корпус в цепи э/м клапана дополнительного воздуха
P1208 | Замыкание на + в цепи э/м клапана дополнительного воздуха
P1325 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации
P1400 | Заниженное напряжение на входе цепи э/м клапана давления в топливном баке
P1420 | Повышенное напряжение на входе цепи э/м клапана давления в топливном баке
P1421 | Повышенное напряжение на входе цепи рециркуляции отработавших газов
P1422 | Повышенное напряжение на входе цепи клапана продувки адсорбера
P1423 | Повышенное напряжение на входе цепи клапана вентиляции бака
P1440 | Заниженное напряжение на входе системы регулировки давления в топливном баке
P1441 | Повышенное напряжение на входе системы регулировки давления в топливном баке
P1442 | Неисправность 2 в цепи датчика запаса топлива
P1443 | Неисправность в работе управления вентиляцией системы EVAP
P1445 | Неисправность э/м клапана дополнительного воздуха
P1490 | Неисправность термостата
P1505 | Замыкание на + в цепи управления оборотами холостого хода
P1507 | Неисправность системы управления оборотами холостого хода
P1510, P1512, P1514, P1516 | Замыкание на корпус в цепи сигнала э/м клапана 1, 2, 3 и 4 управления воздухом холостого хода соответственно
P1511, P1513, P1515, P1517 | Замыкание на + в цепи сигнала э/м клапана 1, 2, 3 и 4 управления воздухом холостого хода соответственно
P1520 | Повышенное напряжение на входе цепи реле 1 вентилятора радиатора
P1540 | Неисправность 2 датчика скорости автомобиля
P1560 | Неисправность в цепи подачи напряжения обратной связи
P1700 | Цепь датчика положения дроссельной заслонки (АТ)
P1701 | Сигнал установки темпостата (АТ)
P1702 | Пониженный уровень входного сигнала диагностики АТ
P1703 | Неисправность в цепи э/м клапана управления сцепления АТ
P1704 | Неисправность в цепи э/м клапана управления тормозными лентами 2-4 АТ
P1705 | Неисправность в цепи э/м клапана управления давлением тормозов 2-4 АТ
P1722 | Повышенный уровень входного сигнала диагностики АТ
P1742 | Неисправность цепи входного сигнала диагностики АТ

Мигающие коды неисправностей системы управления двигателем
Коды выдаются лампой “Проверьте двигатель” и светодиодом на корпусе блока управления.
Двухразрядные коды выдаются двумя сериями вспышек лампы.
Количество длинных вспышек (1.2 сек.) соответствует количеству десятков кода, количество коротких (0.2 сек.) – единиц.

11 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала
12 | Выключатель стартера
13 | Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала
14 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1
15 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 2
16 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 3
17 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 4
18 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 5
19 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 6
21 | Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
22 | Неисправность в цепи датчика 1 детонации
23 | Неисправность в цепи измерителя массы всасываемого воздуха/датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе
24 | Неисправность в цепи клапана управления холостым ходом
26 | Неисправность в цепи датчика температуры воздуха
28 | Неисправность в цепи датчика 2 детонации
29 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала
31 | Неисправность в цепи потенциометра дроссельной заслонки
32 | Неисправность в цепи лямбда-зонда 1
33 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля
35 | Неисправность в цепи э/м клапана продувки угольного адсорбера
37 | Неисправность в цепи лямбда-зонда 2
38 | Неисправность в цепи управления моментом вращения двигателя
41 | Сбои в системе управления качеством смеси (лямбда-зонд)
42 | Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
43 | Цепи подачи питания
44 | Э/м клапан системы турбонаддува
45 | Датчик э/м клапана системы управления турбонаддувом
47 | Выключатель экономичного режима
49 | Измеритель воздушного потока
51 | Выключатель разрешения запуска
52 | Выключатель положения P трансмиссии
62 | Электрическая нагрузка
63 | Неисправность в цепи выключателя электровентилятора отопителя

Мигающие коды неисправностей системы управления автоматической трансмиссией
Коды выдаются лампой “Температура масла АТ” после включения зажигания.
Двухразрядные коды выдаются двумя сериями вспышек лампы.
Количество длинных вспышек (1.2 сек.) соответствует количеству десятков кода, количество коротких (0.2 сек.) – единиц.
Если лампа постоянно мигает с частотой 4 Гц, проверьте напряжение питания батареи, с частотой 2 Гц – нормально.

11 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана А
12 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана B
13 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 3
14 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 2
15 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 1
21 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика температуры ATF
22 | Обрыв, короткое замыкание в цепи измерителя массы воздуха
23 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика оборотов двигателя
24 | Обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана C
25 | Обрыв, короткое замыкание в цепи сигнала управления крутящим моментом
31 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки
32 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика 1 скорости автомобиля
33 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика 2 скорости автомобиля

Мигающие коды неисправностей системы антиблокировки тормозов
Коды выдаются контрольной лампой ABS.
Перед считыванием кодов убедитесь в отсутствии утечек в системе, нормальных уровне тормозной жидкости и напряжении аккумуляторной батареи, одинаковом размере и давлении шин, удовлетворительном состоянии тормозных колодок.
Для включения режима выдачи кодов подключите диагностический вывод к выводу 6 диагностического разъема, как показано на иллюстрации.
Двухразрядные коды выдаются двумя сериями вспышек лампы.
Количество длинных вспышек (1.2 сек.) соответствует количеству десятков кода, количество коротких (0.3 сек.) – единиц.

11 | Начало выдачи кодов
21 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика правого переднего колеса
22 | Неправдоподобный сигнал датчика правого переднего колеса
23 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика левого переднего колеса
24 | Неправдоподобный сигнал датчика левого переднего колеса
25 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика правого заднего колеса
26 | Неправдоподобный сигнал датчика правого заднего колеса
27 | Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика левого заднего колеса
28 | Неправдоподобный сигнал датчика левого заднего колеса
29 | Неправдоподобный сигнал любого из четырех датчиков
31 | Неисправен впускной правый передний клапан
32 | Неисправен выпускной правый передний клапан
33 | Неисправен впускной левый передний клапан
34 | Неисправен выпускной левый передний клапан
35 | Неисправен впускной правый задний клапан
36 | Неисправен выпускной правый задний клапан
37 | Неисправен впускной левый задний клапан
38 | Неисправен выпускной левый задний клапан
41 | Неисправен блок управления ABS
42 | Повышено или понижено напряжение питания
44 | Нарушено управление ABS-AT
51 | Неисправность клапанного реле
52 | Неисправно реле или мотор насоса
54 | Неисправность в цепи сигнала выключателя стоп-сигнала
56 | Обрыв, короткое замыкание в цепи датчика ускорения, заклинивание датчика

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Приведены также в тексте Главы и на иллюстрациях.

Свечи зажигания | 21
Лямбда-зонд
модели без турбокомпрессора | 18-24
модели с турбокомпрессором | 41-47
Датчик детонации
модели без турбокомпрессора | 21-26
модели с турбокомпрессором | 6