Снятие, проверка состояния, установка и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя стоп-сигналов. 3. Отпустите крепежные гайки и выверните датчик-выключатель из опорного кронштейна педали.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| Измерьте величину выступания отпущенного плунжера датчика-выключателя. Если результат измерения не соответствует нормативным требованиями (2+1.5/0), замените датчик-выключатель.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вверните датчик-выключатель в кронштейн педальной сборки и временно зафиксируйте его контргайкой. 2. Выполните необходимую регулировку (см. ниже), затем затяните контргайку с требуемым усилием (8 Нм).

РЕГУЛИРОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте величину зазора между срезом резьбовой части датчика-выключателя и упором педали, - не вращайте датчик-выключатель. В случае необходимости приведите зазор в норму (0.3 мм) путем отпускания контргайки и корректировки положения датчика-выключателя. 2. Закончив регулировку, затяните контргайку датчика-выключателя с требуемым усилием (8 Нм).