Снятие и установка зубчатого колеса коленчатого вала

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание). 2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала). 3. Снимите крышку приводного ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ). 4. Снимите сборку ремня ГРМ (см. Раздел Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов). 5. В случае необходимости снимите зубчатые колеса распределительных валов (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка зубчатых колес распределительных валов).
| 6. Снимите зубчатое колесо коленчатого вала.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте зубчатую поверхность колеса на наличие признаков износа и царапин. 2. Проверьте плотность посадки колеса на шпонке. 3. Оцените состояние риски датчика на зубчатом колесе коленчатого вала, в случае необходимости зачистите соответствующий участок поверхности.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите, чтобы крепежные болты были затянуты с требуемым усилием.