Спецификации

Общие параметры
Система питания

Тип | Распределенная с измерением массы воздуха, MFI-s. Единый блок управления зажиганием и впрыском топлива. Имеется диагностический разъем.
Давление в системе с отключенным вакуумом | 2.9-3.2 Бар
с подключенным вакуумом
Модели без турбокомпрессора | 2.1-2.4 Бар
Модели с турбокомпрессором | 2.3-2.6 Бар
Сопротивление датчика температуры охладителя 350-400 Ом при 80°С
Сопротивление датчика оборотов/ВМТ 1-4 кОм
Сопротивление подогревателя лямбда-зонда | Не менее 30 Ом
Сопротивление подогревателя лямбда-зонда | Не менее 30 Ом
Обороты холостого хода, в мин
Модели без турбонаддува
Модели с РКПП | 650 ± 100
Модели с АТ | 670 ± 100
Модели с турбонаддувом
При отключенном К/В | 600 ÷ 800
При включенном К/В | 800 ÷ 900
Обороты быстрого холостого хода | Контролируются ECM, регулировке не подлежат

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
См. текст и сопроводительные иллюстрации к параграфам.