Снятие и установка аккумуляторной батареи

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Аккумуляторная батарея расположена в левом переднем углу двигательного отсека. 2. Начиная с отрицательного, отсоедините от батареи оба провода.
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Отпустите крепежные гайки и снимите прижимную планку. |
4. Снимите батарею с поддона и извлеките ее из двигательного отсека автомобиля. 5. Внимательно проверьте установочный поддон батареи на наличие признаков развития коррозии. 6. При замене проследите, чтобы сменная батарея полностью соответствовала по своим типоразмерным и рабочим характеристикам снятой с автомобиля.

Установка производится в обратном порядке.