Оборудование багажного отделения

Розетка электропитания (только Outback)

| Розетка электропитания расположена на левой стенке багажного отделения, непосредственно позади арки заднего колеса и оборудована сдвижной крышкой. Розетка предназначена для подключения внешних потребителей электроэнергии (насос, зарядное устройство для радиотелефона, пылесос), рассчитанных на питание в 12 В и с мощностью потребления не более 120 Вт.

Верхняя шторка багажного отделения (Legacy Универсал и Outback)

| Не складывайте на шторку багажного отделения тяжелые предметы!

| Потяните за край подпружиненной шторки и зафиксируйте угловые крюки последней в специальных фиксаторах.

После снятия крепежных крюков со скоб фиксаторов шторка автоматически вернется в убранное положение.
Для снятия шторки верните ее в убранное положение, затем поднимите корпус, удерживая отжатыми стопорные язычки с обоих концов.

Скобы и крюки для крепления груза

| В багажном отделении моделей Legacy Седан предусмотрены крюки для крепления хозяйственных сумок. Крюки расположены с обеих сторон багажного отделения вблизи боковых краев проема.

| На моделях Legacy Универсал и Outback сумки с покупками могут быть закреплены при помощи крюков откидной конструкции, закрепленных с обеих сторон багажного отделения. Извлечение крюка производится путем нажатия на его верхнюю часть.

| На полу и на боковых стенках багажного отделения предусмотрены скобы для крепления груза. Наиболее надежным способом фиксации багажа является прижимание его к полу багажного отделения при помощи специальной сетки.

Ниши

| На некоторых моделях в панели пола багажного отделения может быть организовано несколько ниш, предназначенных для хранения запасного колеса, инструментов, и прочего инвентаря. Доступ к нишам открывается путем поднятия панели пола . На моделях Legacy Универсал и Outback поднятая панель фиксируется при помощи специального крюка за верхний проем двери задка.