Снятие и установка впускного блока системы К/В, замена испарителя

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Произведите разрядку системы кондиционирования в условиях специализированной мастерской. 2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| 3. В двигательном отсеке выверните болты крепления расширительного клапана и трубки.
4. Снимите панель приборов (см. Главу Кузов на диске 2). 5. Снимите блоки дистанционного управления единого замка и CRU. 6. Отсоедините электропроводку привода верхнего люка. 7. Рассоедините контактный разъем сервопривода. 8. Отсоедините электропроводку от электромотора вентилятора отопителя.
| 9. Отсоедините электропроводку от датчика температуры воздуха в салоне автомобиля.
| 10. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите сборку впускного блока.

Замена испарителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Снимите с кожуха впускного блока резистор и термистор. Выверните крепежные винты, разделите кожух и извлеките испаритель. А — Резистор В — Термистор
| 2. Снимите с испарителя расширительный клапан.
3. Сборка производится в обратном порядке. Не забывайте заменять уплотнительные кольца.
| При установке нового испарителя залейте в компрессор соответствующее количество рефрижераторного масла (114 мл).

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Не забывайте о необходимости замены уплотнительных колец.
| Перезарядка системы кондиционирования должна быть произведена в условиях мастерской автосервиса.