Снятие и установка топливного бака

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Загоните автомобиль на подъемник. 2. Опорожните топливный бак (см. Раздел Опорожнение топливного бака).
| 3. Снимите фиксатор крепления электропроводки топливного бака на опорном кронштейне.
| 4. Отсоедините электропроводку бака от заднего жгута.
| 5. Поднимите заднее сиденье, отогните край коврового покрытия и протолкните внутрь проходную втулку электропроводки топливного бака в крышке сервисного отверстия.
6. Снимите сервисную крышку и отсоедините электропроводку и топливные линии от насосной сборки (см. Раздел Обслуживание топливного насоса). 7. Снимите трос привода стояночного тормоза (см. Главу Тормозная система на диске 2). 8. Отдайте колесные гайки, поднимите автомобиль и снимите задние колеса.
| 9. Снимите переднюю боковую панель защиты топливного бака.
10. Снимите заднюю секцию системы выпуска отработавших газов с глушителем (см. Раздел Снятие и установка секций системы выпуска отработавших газов). 11. Снимите карданный вал.
| 12. Отсоедините электропроводку от датчика ABS.
13. Выверните болты крепления опорных кронштейнов задних секций приводного троса стояночного тормоза и гидравлических шлангов тормозной системы.
14. На моделях с дисковыми тормозными механизмами задних колес снимите суппорты тормозных сборок и подвяжите их к элементам подвески (см. Главу Тормозная система на диске 2). На моделях с барабанными задними тормозными механизмами отсоедините от колесных цилиндров гидравлические шланги (см. Главу Тормозная система на диске 2).
| 15. Отдайте гайки крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.
| 16. Выверните болты крепления элементов подвески к кузову и снимите сборку задней подвески в сборе.
| 17. Снимите задние панели боковой защиты топливного бака.
| 18. Отсоедините шланги от двухходового клапана и трубки испарительной линии.
| 19. Отпустите крепежные хомуты и отсоедините от заливной горловины топливного бака магистральный и вентиляционный шланги.
| 20. Заручитесь помощью ассистента, подоприте топливный бак трансмиссионным домкратом, выверните болтыкрепления монтажных лент и извлеките бак из-под автомобиля.

Проверка состояния

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Внимательно осмотрите бак на наличие трещин, пробоин и прочих механических повреждений. 2. Проверьте состояние и проходимость топливных трубок и шлангов.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и иллюстрации к подразделу «Снятие»).
| Окончательное затягивание болтов крепления монтажных лент производится после завершения подсоединения топливных линий и шлангов, - проследите за надежностью фиксации штуцерных соединений.