Снятие и установка вентилятора системы охлаждения

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Отсоедините электропроводку от электродвигателя привода вентилятора. 3. Снимите расширительный бачок (см. Раздел Обслуживание, снятие и установка радиатора системы охлаждения). 4. Отпустите два нижних болта крепления кожуха вентилятора к радиатору. 5. Выверните два верхних крепежных болта. 6. Поднимите сборку кожуха с вентилятором и извлеките ее из двигательного отсека. 7. Отпустите крепеж и снимите вентилятор с кожуха.

Установка
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Перед укрой электродвигателя вентилятора смажьте резьбовую часть крепежа герметиком;
b) После установки удостоверьтесь, что вентилятор при вращении не издает посторонних звуков, а крыльчатка не задевает кожух.