Снятие и установка запорного клапана отсечки топлива

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| См. предупреждение в начале Раздела Сбрасывание давления в системе питания!
1. Снимите топливный бак (см. Раздел Снятие и установка топливного бака). 2. Отпустите хомут и отсоедините от клапана отсечки топлива шланг испарительной линии.
3. Отдайте крепежные гайки и снимите клапан отсечки топлива. 4. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы гайки крепления клапана были затянуты с требуемым усилием (4.4 Нм).