Снятие и установка элементов внутренней отделки

| Описание процедур снятия/установки панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка на моделях Legacy Универсал/Outback и крышки багажного отделения на моделях Седан, см. в Разделе Снятие и установка панелей внутренней обивки дверей, включая дверь задка (модели Legacy Универсал и Outback) и крышку багажного отделения (модели Седан).

Детали установки панелей отделки салона на моделях Седан

1 — Верхняя панель отделки передней стойки 2 — Верхняя панель отделки центральной стойки 3 — Верхняя панель отделки задней стойки 4 — Задняя полка 5 — Панель отделки задней переборки салона 6 — Задняя панель отделки багажного отделения 7 — Боковая панель отделки багажного отделения | 8 — Нижняя панель отделки задней стойки 9 — Верхняя крышка накладки порога задней двери 10 — Нижняя панель отделки центральной стойки 11 — Нижняя крышка накладки порога задней двери 12 — Нижняя панель отделки передней стойки 13 — Нижняя крышка накладки порога передней двери

Детали установки панелей отделки салона на моделях Legacy Универсал/Outback

1 — Верхняя панель отделки передней стойки 2 — Верхняя панель отделки центральной стойки 3 — Верхняя панель отделки задней стойки 4 — Верхняя поперечная панель отделки 5 — Карман 6 — Нижняя секция панели задней боковой отделки 7 — Крышка | 8 — Панель отделки задней юбки 9 — Крюк 10 — Верхняя крышка накладки порога задней двери 11 — Нижняя панель отделки центральной стойки 12 — Нижняя крышка накладки порога задней двери 13 — Нижняя панель отделки передней стойки 14 — Нижняя крышка накладки порога передней двери

Детали установки элементов отделки верхнего уровня передней части салона

А — Верхняя накладка В — Верхняя панель отделки передней стойки | С — Верхняя панель отделки центральной стойки

Детали установки элементов отделки верхнего уровня задней части салона на моделях Седан

А — Верхняя накладка В — Винт крепления нижней панели отделки задней стойки | С — Верхняя панель отделки задней стойки

Детали установки элементов отделки верхнего уровня задней части салона на моделях Legacy Универсал/Outback

А — Панель отделки задней юбки В — Основная секция задней боковой панели отделки С — Верхняя накладка | D — Верхняя секция задней боковой панели отделки Е — Верхняя поперечная панель отделки

Детали установки элементов отделки нижнего уровня салона

А — Нижняя панель отделки передней стойки В — Нижняя крышка накладки порога передней двери С — Верхняя крышка накладки порога задней двери | D — Нижняя крышка накладки порога задней двери Е — Нижняя панель отделки центральной стойки

Элементы отделки верхнего уровня передней части салона

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите переднюю верхнюю накладку. 2. Снимите верхнюю панель отделки передней стойки. 3. Снимите анкер плечевой секции переднего ремня безопасности, затем отпустите фиксаторы и снимите верхнюю панель отделки центральной стойки.
| 4. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью ввода верхней накладки в зацепление с верхними панелями отделки передней и центральной стоек. Удостоверьтесь в надежности защелкивания фиксаторов.

СНЯТИЕ

Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите заднюю верхнюю накладку.
| 2. Выверните крепежные болты и снимите стоп-сигнал верхнего уровня.
3. Снимите спинку заднего сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений).
| 4. Снимите оборудованную пряжкой анкерную секцию правого ремня безопасности и отсоедините ее от плечевой секции центрального ремня.
| 5. Через пазы и центральное окно в отделочной панели задней полки высвободите плечевые секции ремней безопасности, затем отпустите фиксаторы и снимите панель.
6. Снимите верхнюю крышку накладки порога задней двери (см. ниже). 7. Снимите нижнюю панель отделки задней стойки. 8. Снимите верхнюю панель отделки задней стойки.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите верхнюю крышку накладки порога задней двери (см. ниже). 2. Снимите панель отделки задней юбки. 3. Выверните крепежные винты, отпустите фиксаторы и снимите основную секцию задней боковой панели отделки. 4. Снимите заднюю верхнюю накладку. 5. Выверните крепежные винты и снимите верхнюю секцию задней боковой панели отделки. 6. Снимите верхнюю поперечную панель отделки.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью ввода верхней накладки в зацепление с верхней панелью отделки задней стойки/верхней секцией панели задней боковой отделки. Удостоверьтесь в надежности защелкивания фиксаторов.

Элементы отделки нижнего уровня салона

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите нижнюю панель отделки передней стойки. 2. Снимите нижнюю крышку накладки порога передней двери. 3. Снимите (модели Седан)/поднимите (модели Legacy Универсал/Outback) подушку заднего сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений), затем снимите верхнюю крышку накладки порога задней двери. 4. Снимите нижнюю крышку накладки порога задней двери. 5. Снимите нижнюю панель отделки центральной стойки. 6. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов.

Солнцезащитные козырьки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Выверните крепежные винты и снимите солнцезащитные козырьки их петельные крюки. А — Козырьки В — Петельные крюки
2. Установка производится в обратном порядке.

Потолочная обивка

СНЯТИЕ

Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Снимите переключатель управления функционированием электропривода верхнего люка (см. Главу Бортовое электрооборудование). 3. Снимите потолочный светильник (см. Главу Бортовое электрооборудование). 4. Снимите солнцезащитные козырьки и их петельные крюки (см. выше).
| 5. Выверните крепежные болты и снимите верхние поручни.
6. Снимите боковые элементы отделки верхнего уровня передней и задней частей салона (см. выше).
| Необходимость в снятии отделки задней полки в данном случае, естественно, отсутствует.
| 7. Извлеките крепежные фиксаторы и снимите панель потолочной обивки.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. При соответствующей комплектации автомобиля откройте задний верхний люк и извлеките четыре расположенных под его крышкой фиксатора.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 3. При соответствующей комплектации автомобиля снимите переключатель управления функционированием электропривода верхнего люка (см. Главу Бортовое электрооборудование). 4. Снимите главный потолочный светильник и фонарь освещения багажного отделения (см. Главу Бортовое электрооборудование). 5. Снимите солнцезащитные козырьки и их петельные крюки (см. выше). 6. Выверните крепежные болты и снимите верхние поручни. 7. Снимите боковые элементы отделки верхнего уровня передней и задней частей салона (см. выше).
| 8. Аккуратно отпустив замок фиксатора, снимите крышку и, протолкнув в карман в потолочной обивке, высвободите с противоположной стороны оборудованную замковой скобой основную секцию центрального ремня безопасности заднего сиденья. А — Крышка В — Ремень безопасности
| 9. Извлеките крепежные фиксаторы и снимите панель потолочной обивки.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов.

Багажное отделение

Детали установки панелей отделки багажного отделения

А — Задняя панель отделки В — Угловой крюк | С — Боковая панель отделки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отпустите крепежные фиксаторы и снимите заднюю панель отделки багажного отделения. 2. Вывернув крепежный винт, снимите угловой крюк, затеи отпустите фиксаторы и снимите боковую панель отделки багажного отделения. 3. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов.

Ковровые панели покрытия пола
Пол салона

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите передние сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений). 2. Снимите подушку заднего сиденья (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сидений). 3. Снимите консольный ящик (см. Раздел Снятие и установка элементов центральной консоли). 4. Снимите элементы отделки нижнего уровня салона (см. выше).
| 5. Извлеките пластмассовые фиксаторы крепления ковровой панели покрытия пола.
6. Снимите фиксирующий крюк и отогните передние края ковровой панели в ножных колодцах водителя и переднего пассажира. 7. Снимите ковровую панель с рукава подачи горячего воздуха в заднюю часть салона. 8. Сверните ковровую панель и извлеките ее из салона автомобиля. Через заднюю дверь. 9. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов, не забудьте заправить боковые края ковровой панели в приемные пазы в крышках накладок дверных порогов.

Пол багажного отделения
Модели Седан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте крышку багажного отделения.
| 2. Просто поднимите ковровую панель и снимите ее из автомобиля.
3. Установка производится в обратном порядке.

Модели Legacy Универсал/Outback

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Отпустите крепежные фиксаторы, снимите оборудованные ящиками боковые панели отделки, затем снимите заднюю секцию ковровой панели покрытия пола багажного отделения.
2. Извлеките передние фиксаторы и снимите панели и снимите переднюю секцию ковровой панели. 3. Установка производится в обратном порядке, - проследите за надежностью защелкивания фиксаторов.