Спецификации

Сцепление
Общие параметры

Характеристика | Значение
Тип | Сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом
Предельная допустимая величина биения фрикционного диска, мм | 1.00
Минимальная допустимая остаточная толщина фрикционных накладок (высота выступания их поверхности над головками заклепок), мм | 30

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Корзина сцепления к маховику | 14 ÷ 17
Болты опорного кронштейна центрального подшипника | 47 ÷57
Гайки крепления главного цилиндра сцепления | 15 ÷ 21
Болты крепления исполнительного цилиндра | 34 ÷ 40
Болты опорного подшипника центрального подшипника карданного вала | 47 ÷ 57
Гайки крепления карданного вала к дифференциалу | 23 ÷ 39
Болты крепления маховика/приводного диска | 69 ÷ 75
Болты крепления передней балки | 47 ÷ 86
Болты крепления задней балки
Передние болты | 118 ÷ 157
Задние болты | 54 ÷ 83
Болты крепления торсионной штанги
К двигателю | 44 ÷ 54
К кузову | 47 ÷ 57
Гайки крепления поперечной тяги к балке | 58 ÷ 69

Передние приводные валы
Усилие затягивания бандажных лент защитных чехлов ШРУСов, Нм

Хомуты большего диаметра | Не менее 13.1
Хомуты меньшего диаметра | Не менее 11.1

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Ступичная гайка | 186
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески | 27
Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | 49
Болт крепления к плавку суппорта тормозного механизма | 33 ÷ 42
Гайка крепления наконечника рулевой тяги | 27

Задние приводные валы
Усилие затягивания бандажных лент защитных чехлов ШРУСов, Нм

Хомуты большего диаметра | Не менее 13.1
Хомуты меньшего диаметра | Не менее 11.1

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Ступичная гайка | 186
Болт крепления тормозного щита к внутреннему рычагу | 46 ÷ 58
Болты крепления тормозного щита к ступичной сборке | 46 ÷ 58
Крепеж суппорта дискового тормозного механизма | 46 ÷ 58
Крепеж поперечного рычага к ступичной сборке | 137
Болт крепления продольного рычага | 137
Колесные гайки | 88

Задний дифференциал

Тип и объем смазки | См. Спецификации Главы Текущее обслуживание

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Характеристика | Значение
Болт крепления стопорной пластины держателя приводного вала | 22 ÷ 28
Болт крепления кронштейна центрального подшипника | 47 ÷ 57
Сливная и заливная пробки | 39 ÷ 59
Болт фланца карданного вала | 23 ÷ 39
Передняя гайка опоры держателя | 56 ÷ 72
Гайка сквозного болта опоры держателя | 93 ÷ 113
Гайка фланца ведущей шестерни
Дифференциал Т-типа | 94 ÷ 113
Дифференциал VA-типа | 57 ÷ 67