Проверка состояния защитных чехлов шарниров приводных валов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Защитные чехлы служат для предотвращения попадания грязи в шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) приводных валов автомобиля, а также удерживают набитую в шарниры смазку. Попадание смазки и масла на наружные поверхности защитных чехлов приводит к преждевременному выходу их из строя, ввиду чего чехлы следует периодически осматривать и тщательно промывать раствором мыльной воды. 2. Очистив чехлы, проверьте их на наличие трещин, порезов и следов утечек смазки. Дефектные чехлы подлежат замене (см. Главу Сцепление на диске 2). Оцените надежность затягивания бандажных лент крепления чехлов.
3. Проверьте карданный вал на наличие повреждений. При обнаружении неисправностей, замените его на новый.