Снятие, проверка и установка маслоохладителя - только двигатели DOHC

Снятие
Детали установки маслоохладителя
Детали установки маслоохладителя

1 — Маслоохладитель 2 — Патрубок охладительного тракта 3 — Соединительная трубка 4 — Масляный фильтр |

Детали установки маслоохладителя (продолжение)

1 — Патрубок охладительного тракта 2 — Маслоохладитель 3 — Масляный фильтр 4 — Водяной насос |

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов. 2. Снимите патрубок подачи к маслоохладителю охлаждающей жидкости. 3. Снимите масляный фильтр. 4. Снимите соединительную трубку.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Продуйте сжатым воздухом маслотоки. 2. Проверьте сопрягаемую поверхность блока цилиндров, оцените состояние канавки под установку уплотнительного кольца. Удостоверьтесь в отсутствии дефектов масляного фильтра.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите маслоохладитель и соединительную трубку, - уплотнительное кольцо подлежит замене в обязательном порядке. 2. Подсоедините патрубок охладительного тракта и приемную трубу системы выпуска отработавших газов.