Снятие и установка панели приборов

| В стандартную комплектацию всех рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей автомобилей входит система дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блоков подушек безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое электрооборудование)! Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

| Описание процедур снятия/установки и обслуживания комбинации приборов см. в Главе Бортовое электрооборудование.

Детали установки панели приборов и элементов центральной консоли

1 — Панель приборов 2 — Дефлектор воздуховода обдува бокового стекла 3 — Направляющий крюк 4 — Дефлектор воздуховода обдува бокового стекла 5 — Дефлектор бокового воздуховода вентиляции салона 6 — Панель вещевого ящика 7 — Крышка вещевого ящика 8 — Боковая панель отделки центральной консоли 9 — Боковая панель отделки центральной консоли 10 — Передняя крышка центральной консоли (модели с АТ) 11 — Передняя крышка центральной консоли (модели с РКПП) 12 — Сборка задних подстаканников 13 — Консольный ящик 14 — Задняя пепельница 15 — Крышка консольного ящика | 16 — Крышка консольной сборки 17 — Лоток 18 — Пепельница 19 — Нижняя крышка 20 — Центральная (консольная) секция отделки панели приборов 21 — Сборка переднего подстаканника 22 — Панель переключателей 23 — Панель облицовки комбинации приборов 24 — Дефлектор бокового воздуховода вентиляции салона 25 — Дефлекторы центрального воздуховода вентиляции салона Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм Т: 7 ± 1

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
| 2. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов.
3. Выверните крепежный винт и снимите нижнюю крышку кожуха рулевой колонки (см. Главу Подвеска и рулевое управление). 4. Снимите главный вещевой ящик (см. Раздел Снятие установка главного вещевого ящика).
| 5. Снимите нижние боковые панели отделки центральной консоли.
6. Снимите модуль пассажирской фронтальной подушки безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование).
| 7. Снимите верхние панели отделки обеих передних стоек.
| 8. Снимите нижнюю панель отделки передней стойки (накладку порога) с пассажирской стороны салона.
9. На моделях с ручным управлением функционированием систем отопления/кондиционирования воздуха переведите рукоятку выбора температурного режима в крайнее правое положение (соответствующее максимальной интенсивности нагрева воздуха), затем отсоедините трос привода смесительной заслонки от нижней части сборки отопителя.
| При установке постарайтесь не допускать изменения положения рукоятки и приводной тяги.
10. Выверните болты крепления панели приборов.
11. Предварительно промаркировав, рассоедините контактные разъемы электропроводки и осторожно извлеките панель приборов из салона автомобиля.
| При рассоединении разъемов ни в коем случае не тяните за жгуты электропроводки!
| 12. Уложите снятую сборку вертикально на пару деревянных блоков, - постарайтесь не оцарапать покрытие.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
| 2. При посадке панели приборов на свое штатное место проследите за правильностью попадания трех направляющих крюков в проходные втулки ответных отверстий в кузовной панели. Постарайтесь не допустить защемления жгутов электропроводки, проследите за надежностью фиксации контактных разъемов. Требуемая величина усилия затягивания крепежных болтов составляет 7 ± 1 Нм.