Руководство по эксплуатации

| Распределение нагрузок при буксировке прицепа согласно требований нормативов 95/48/ЕС (92/21/ЕЕС), - только для стран Европы

| Максимальная допустимая вертикальная нагрузка на головку прицепного устройства, кГс 75

| Компания Subaru оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления пользователей.

Размеры
Legacy Седан
Габаритные размеры, мм |
Длина | 4605
Ширина | 1695
Высота | 1415
Размеры салона, мм |
Длина | 1965
Ширина | 1440, 14201)
Высота | 1155
Колесная база, мм | 2650
Ширина колеи передних колес, мм | 1460
Ширина колеи задних колес, мм | 1460
Дорожный просвет, мм
Модели с каталитическим преобразователем | 155
Модели без каталитического преобразователя | 160
1) Модели с кожаными сиденьями
Legacy Универсал
Габаритные размеры, мм
Длина | 4680
Ширина | 1695
Высота | 1515
Размеры салона, мм |
Длина | 1925
Ширина | 1440, 14201)
Высота | 1190, 11752)
Колесная база, мм | 2650
Ширина колеи передних колес, мм
Модели с обычной подвеской | 1460
Модели с пневматической подвеской | 1465
Ширина колеи задних колес, мм
Модели с обычной подвеской | 1455
Модели с пневматической подвеской | 1465
Дорожный просвет, мм
Модели стандартной комплектации с каталитическим преобразователем | 155
Модели стандартной комплектации без каталитического преобразователя | 165
Модели с пневматической подвеской и каталитическим преобразователем | 140
Модели с пневматической подвеской и без каталитического преобразователя | 145
1) Модели с кожаными сиденьями
2) Модели с верхним люком
Outback
Габаритные размеры, мм
Длина | 4720
Ширина | 1745
Высота | 1580
Размеры салона, мм |
Длина | 1925
Ширина | 1440, 14201)
Высота | 1190, 11752)
Колесная база, мм | 2650
Ширина колеи передних колес, мм | 1470
Ширина колеи задних колес, мм
Кроме моделей 3.0 л | 1460
Модели 3.0 л | 1465
Дорожный просвет, мм
Модели с каталитическим преобразователем | 190
Модели без каталитического преобразователя | 195
1) Модели с кожаными сиденьями
2) Модели с верхним люком
Веса
Legacy Седан
Чистый вес (CW)*, кг
Модели 2.0 л GL
Код комплектации ЕС по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 785
Задняя ось | 605
Полное значение | 1390
АТ |
Передняя ось | 810
Задняя ось | 605
Полное значение | 1415
Код комплектации К4 по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 775
Задняя ось | 610
Полное значение | 1385
АТ
Передняя ось | 800
Задняя ось | 610
Полное значение | 1410
Коды комплектации КО, KS по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 790
Задняя ось | 610
Полное значение | 1400
АТ
Передняя ось | 815
Задняя ось | 610
Полное значение | 1425
Модели 2.5 л GX
Код комплектации ЕС по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 805
Задняя ось | 605
Полное значение | 1410
АТ
Передняя ось | 830
Задняя ось | 610
Полное значение | 1440
Код комплектации К4 по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 795
Задняя ось | 610
Полное значение | 1405
АТ
Передняя ось | 820
Задняя ось | 615
Полное значение | 1435
Коды комплектации КО, KS по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 785
Задняя ось | 610
Полное значение | 1395
АТ
Передняя ось | 810
Задняя ось | 615
Полное значение | 1425
Максимальные допустимые нагрузки на оси (MPAW), кг
Модели 2.0 л GL
Передняя ось | 970
Задняя ось | 975
Модели 2.5 л GL |
Передняя ось | 985
Задняя ось | 1000
Максимальный допустимый полный вес (MPW), кг
Модели 2.0 л GL | 1870
Модели 2.5 л GL | 1910
Legacy Универсал
Чистый вес (CW)*, кг
Модели 2.0 л GL
Код комплектации ЕС по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 780
Задняя ось | 650
Полное значение | 1430
АТ
Передняя ось | 800
Задняя ось | 650
Полное значение | 1450
Код комплектации К4 по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 775
Задняя ось | 655
Полное значение | 1430
АТ
Передняя ось | 790
Задняя ось | 655
Полное значение | 1445
Коды комплектации КО, KS по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 790
Задняя ось | 655
Полное значение | 1445
АТ
Передняя ось | 805
Задняя ось | 655
Полное значение | 1460
Модели 2.5 л GX
Код комплектации ЕС по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 790
Задняя ось | 655
Полное значение | 1445
АТ
Передняя ось | 820
Задняя ось | 655
Полное значение | 1475
Код комплектации К4 по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 775
Задняя ось | 655
Полное значение | 1430
АТ
Передняя ось | 790
Задняя ось | 655
Полное значение | 1445
Коды комплектации КО, KS по номеру модели
РКПП |
Передняя ось | 790
Задняя ось | 655
Полное значение | 1445
АТ
Передняя ось | 805
Задняя ось | 655
Полное значение | 1460
Максимальные допустимые нагрузки на оси (MPAW), кг
Модели 2.0 л | GL
Передняя ось | 960
Задняя ось | 1030
Модели 2.5 л | GL
Передняя ось | 995
Задняя ось |
Код комплектации ЕС по номеру модели | 1050
Коды комплектации К4, KO и KS | 1030
Максимальный допустимый полный вес (MPW), кг
Модели 2.0 л GL | 1920
Модели 2.5 л GL | 1910
Код комплектации ЕС по номеру модели | 1980
Коды комплектации К4, KO и KS | 1920
Legacy Outback
Чистый вес (CW)*, кг
Модели 2.5 л
Код комплектации К4 по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 810
Задняя ось | 670
Полное значение | 1480
АТ
Передняя ось | 825
Задняя ось | 670
Полное значение | 1495
Код комплектации KS по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 815
Задняя ось | 670
Полное значение | 1485
АТ
Передняя ось | 830
Задняя ось | 670
Полное значение | 1500
Коды комплектации КО по номеру модели
АТ
Передняя ось | 785
Задняя ось | 650
Полное значение | 1435
Код комплектации ЕС по номеру модели
РКПП
Передняя ось | 815
Задняя ось | 675
Полное значение | 1490
АТ
Передняя ось | 830
Задняя ось | 675
Полное значение | 1505
Модели 3.0 л (код комплектации ЕС по номеру модели, АТ)
Передняя ось | 915
Задняя ось | 695
Полное значение | 1610
Максимальные допустимые нагрузки на оси (MPAW), кг
Модели 2.5
Коды комплектации К4 и KS
Передняя ось | 995
Задняя ось | 1050
Код комплектации | КО
Передняя ось | 960
Задняя ось | 1030
Код комплектации ЕС
Передняя ось | 1010
Задняя ось | 1060
Модели 3.0 л (код комплектации ЕС по номеру модели, АТ)
Передняя ось | 1040
Задняя ось | 1060
Максимальный допустимый полный вес (MPW), кг
Модели 2.5
Коды комплектации К4 и KS | 2000
Код комплектации КО | 1920
Код комплектации ЕС | 2015
Модели 3.0 л (код комплектации ЕС по номеру модели, АТ) | 2085
* При установке на автомобиль узлов дополнительной комплектации чистый вес транспортного средства увеличивается на массу соответствующего оборудования:
VDC (стандартная комплектация моделей Outback)
Передняя ось | + 6.5 кг
Задняя ось | + 0.1 кг
Полное значение | + 6.6 кг
Темпостат (стандартная комплектация моделей Legacy Седан GX-К4, Legacy Универсал GX-ЕС с АТ и Outback К4/KS/КО и ЕС-3.0 л)
Передняя ось | + 2.1 кг
Задняя ось | + 0.3 кг
Полное значение | + 2.4 кг
К/В (стандартная комплектация моделей Legacy Седан GL-KO/KS и GX-ЕС/К4, Универсал GL-KO/KS и GX-ЕС с АТ и GX-KO/KS и Outback)
Передняя ось | + 13.9 кг
Задняя ось | - 0.1 кг
Полное значение | + 13.8 кг
Верхний люк (стандартная комплектация моделей Outback КО и ЕС-3.0 л)
Передняя ось | + 10.9 кг
Задняя ось | + 16.4 кг
Полное значение | + 27.3 кг
Кожаная обивка (стандартная комплектация моделей Outback КО и ЕС-3.0 л)
Передняя ось | + 1.8 кг
Задняя ось | + 3.1 кг
Полное значение | + 4.9 кг
Боковые подушки безопасности (стандартная комплектация моделей Legacy Седан GL-ЕС и GX-ЕС, Универсал GL-EC с АТ и GX-ЕС и Outback ЕС)
Передняя ось | + 2.9 кг
Задняя ось | + 3.0 кг
Полное значение | + 5.9 кг
Зимний пакет (стандартная комплектация моделей Legacy Универсал GX-ЕС с АТ и Outback ЕС-3.0 л)
Передняя ось | + 0.2 кг
Задняя ось | + 0.2 кг
Полное значение | + 0.4 кг
Аудиосистема (стандартная комплектация моделей Legacy GL-КО/KS и GX- КО/KS и Outback KS/КО и ЕС-3.0 л)
Передняя ось | + 1.8 кг
Задняя ось | + 0.7 кг
Полное значение | + 2.5 кг
Задний спойлер
Передняя ось | - 0.7 кг
Задняя ось | + 3.2 кг
Полное значение | + 2.5 кг
Спортивный пакет
Передняя ось | - 1.4 кг
Задняя ось | - 3.8 кг
Полное значение | - 5.2 кг
Автоматический регулятор клиренса задней подвески
Передняя ось | + 0.2 кг
Задняя ось | + 4.2 кг
Полное значение | + 4.4 кг
Тип применяемого топлива
Модели с каталитическим преобразователем | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 (АИ)
Модели без каталитического преобразователя | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 90 (АИ)
Динамические характеристики
Модели с РКПП
Моменты переключения передач (в положении HI двухступенчатого редуктора), км/ч
Переключение 1/2 | 24
Переключение 2/3 | 40
Переключение 3/4 | 65
Переключение 4/5 | 73
Максимальные допустимые значения скоростей движения для каждой из передач, км/ч
1-ая передача
Legacy Седан
Модели 2.0 л | 47
Модели 2.5 л | 50
Legacy Универсал с двухступенчатым редуктором
В положении LO двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | 35
Модели 2.5 л | 42
Модели 3.0 л | 43
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | 47
Модели 2.5 л | 50
Модели 3.0 л | 51
Outback
В положении LO двухступенчатого редуктора
Модели 2.5 л | 42
Модели 3.0 л | 43
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.5 л | 50
Модели 3.0 л | 51
2-ая передача
Legacy Седан
Модели 2.0 л | 79
Модели 2.5 л | 83
Legacy Универсал с двухступенчатым редуктором
В положении LO двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | 55
Модели 2.5 л | 70
Модели 3.0 л | 71
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | 79
Модели 2.5 л | 83
Модели 3.0 л | 85
Outback
В положении LO двухступенчатого редуктора
Модели 2.5 л | 70
Модели 3.0 л | 71
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.5 л | 83
Модели 3.0 л | 85
3-ая передача
Legacy Седан
Модели 2.0 л | 113
Модели 2.5 л | 119
Legacy Универсал с двухступенчатым редуктором
В положении LO двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | 79
Модели 2.5 л | 99
Модели 3.0 л | 101
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | 115
Модели 2.5 л | 119
Модели 3.0 л | 121
Outback 3.0 л
В положении LO двухступенчатого редуктора
Модели 2.5 л | 99
Модели 3.0 л | 101
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.5 л | 119
Модели 3.0 л | 121
4-ая передача
Legacy Седан
Модели 2.0 л | 150
Модели 2.5 л | 158
Legacy Универсал с двухступенчатым редуктором
В положении LO двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | 105
Модели 2.5 л | 132
Модели 3.0 л | 135
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | 152
Модели 2.5 л | 158
Модели 3.0 л | 162
Outback 3.0 л
В положении LO двухступенчатого редуктора
Модели 2.5 л | 132
Модели 3.0 л | 135
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.5 л | 158
Модели 3.0 л | 162
5-ая передача
Legacy Седан
Модели 2.0 л | MAX
Модели 2.5 л | MAX
Legacy Универсал с двухступенчатым редуктором
В положении LO двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | 139
Модели 2.5 л | 174
Модели 3.0 л | 196
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.0 л | MAX
Модели 2.5 л | MAX
Модели 3.0 л | MAX
Outback | 3.0 л
В положении LO двухступенчатого редуктора | 196
В положении HI двухступенчатого редуктора | MAX
В положении LO двухступенчатого редуктора |
Модели 2.5 л | 174
Модели 3.0 л | 196
В положении HI двухступенчатого редуктора
Модели 2.5 л | MAX
Модели 3.0 л | MAX
Модели с АТ
Максимальные допустимые значения скоростей движения для каждой из передач, км/ч
Положение «1»
Legacy | 56
Outback | 55
Положение «2»
Legacy | 100
Outback | 100
Положение «3»
Legacy | 155
Outback | 154
Положение «D»
Legacy | MAX
Outback | MAX
Расход топлива и эмиссия СО2 согласно требований нормативов 80/1268/ЕЕС-99/100/ЕС, - только для стран Европы
Расход топлива, л/100 км | Городской цикл/Трасса/Смешанный цикл
Legacy Седан
Модели 2.0 л
РКПП | 12.6/7.3/9.2
АТ | 13.2/7.4/9.5
Модели 2.5 л
РКПП | 13.2/7.1/9.4
АТ | 13.8/7.4/9.8
Legacy Универсал
Модели 2.0 л
РКПП | 13.1/7.5/9.6
АТ | 13.2/7.6/9.7
Модели 2.5 л
РКПП | 13.4/7.8/9.9
АТ | 13.4/7.8/9.9
Outback
Модели 2.5 л
РКПП | 13.0/7.5/9.5
АТ | 13.3/7.9/9.9
Модели 3.0 л
АТ | 15.3/7.8/10.5
Эмиссия СО2, г/км
Legacy Седан
Модели 2.0 л
РКПП | 296/174/218
АТ | 312/175/224
Модели 2.5 л
РКПП | 311/170/222
АТ | 326/177/232
Legacy Универсал
Модели 2.0 л
РКПП | 309/180/227
АТ | 312/181/229
Модели 2.5 л
РКПП | 316/1181/230
АТ | 316/187/234
Outback
Модели 2.5 л
РКПП | 306/179/226
АТ | 314/189/235
Модели 3.0 л
АТ | 361/185/248
Распределение нагрузок при буксировке прицепа согласно требований нормативов 95/48/ЕС (92/21/ЕЕС), - только для стран Европы
Максимальная допустимая вертикальная нагрузка на головку прицепного устройства, кГс 75

Максимальная допустимая полная масса автомобиля (MPW) при буксировке прицепа/Максимальный допустимый вес, приходящийся на заднюю ось автомобиля, кг
Legacy Седан
Модели 2.0 л
РКПП
Комплектация LX | 1855/1010
Комплектация GL | 1908/1010
АТ | 1 905/1040
Модели 2.5 л
РКПП | 1905/1040
АТ | 1 920/1040
Legacy Универсал
Модели 2.0 л
РКПП
Комплектация LX | 1940/1095
Комплектация GL | 1975/1110
АТ | 1 975/1110
Модели 2.5 л
Модели с обычной подвеской
РКПП | 1975/1110
АТ | 1975/1110
Модели с электропневматической подвеской
АТ | 2000/1110
Outback
Модели 2.5 л
РКПП | 2005/1120
АТ | 2030/1130
Модели 3.0 л
АТ | 2090/1130
Колеса и шины
Legacy Седан и Универсал
Класс шин | Радиальные со стальным кордом, бескамерные
Типоразмерные характеристики шин
14-дюймовые диски | 185/70R1488H
15-дюймовые диски | 195/60R1588V
16-дюймовые диски | 205/50R1687V
Давление накачки шин, кПа (кГс/см2)
Передние колеса
14-дюймовые и 15-дюймовые диски | 220 (2.2)
16-дюймовые диски | 230 (2.3)
Задние колеса
При малой загрузке
14-дюймовые и 15-дюймовые диски | 210 (2.1)
16-дюймовые диски | 220 (2.2)
При полной загрузке (любые диски) | 250(2.5)
При буксировке прицепа | 270 (2.7)
Размер дисков
14-дюймовые диски | 14 ÷ 5ЅJJ
15-дюймовые диски | 15 ÷ 6JJ
16-дюймовые диски | 16 ÷ 6ЅJJ
Outback
Класс шин | Радиальные, со стальным кордом, бескамерные
Типоразмерные характеристики | 215/60R1695V
Давление накачки шин, кПа (кГс/см2)
Передние колеса | 200 (2.0)
Задние колеса
При малой загрузке | 190 (1.9)
При полной загрузке | 250 (2.5)
При буксировке прицепа | 250 (2.5)
Размер дисков | 16 ÷ 6ЅJJ