Проверка исправности функционирования электромоторов привода стеклоочистителей, снятие, проверка и установка управляющего реле заднего стеклоочистителя на моделях Legacy Универсал/Outback

Мотор привода очистителей ветрового стекла

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите электромотор привода стеклоочистителей (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка стеклоочистителей и компонентов тракта подачи омывающей жидкости).
| 2. Подав напряжение батареи на клеммы №№ 2 и 5 контактного разъема электромотора, удостоверьтесь в исправности функционирования сборки в низкоскоростном режиме.
3. Подключив батарею к клеммам №№ 2 и 5, проверьте исправность функционирования электромотора в высокоскоростном режиме.
| 4. Проверьте исправность срабатывания режима автоматической парковки щеток.

Мотор привода очистителя заднего стекла (модели Legacy Универсал/Outback)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверка производится также как и для электромотора привода передних стеклоочистителей с учетом поправки на отсутствие разделения на скоростные режимы.

Управляющее реле очистителя заднего стекла (модели Legacy Универсал/Outback)
Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите правую заднюю панель отделки салона и правый задний боковой карман (см. Главу Кузов).
| 2. Отпустите крепежную гайку и снимите управляющий блок.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Включите задний стеклоочиститель.
| 2. Подключите батарею между клеммами №№ 8 и 2 реле и измерьте напряжение между клеммами №№ 6 и 2. Удостоверьтесь в правильности подачи управляющего сигнала.
3. Неисправное реле замените.