Снятие, установка и проверка исправности функционирования задних колесных датчиков ABS

СНЯТИЕ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
| 3. Снимите защитный экран топливного бака.
| 4. Отсоедините электропроводку колесного датчика.
| 5. Отпустите промежуточный фиксатор крепления жгута электропроводки датчика на кузовном элементе.
| 6. Выверните болты крепления опорных кронштейнов жгута.
| 7. Снимите датчик ABS с рычага подвески, - не тяните датчик за жгут электропроводки, постарайтесь не повредить полюсный наконечник.
8. Для проверки состояния ротора датчика, вмонтированного в шарнирную сборку, снимите приводной вал.

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| См. также Раздел Диагностика отказов ABS.
Описание процедур проверки и регулировки колесных датчиков приведено в Разделе Снятие, установка и проверка исправности функционирования передних колесных датчиков ABS с той лишь разницей, что номинальная величина рабочего зазора (S) составляет для задних датчиков 0.44 ÷ 0.94 мм. Регулировка производится путем подбора прокладки № 26755АА000.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за правильностью прокладки и надежностью фиксации жгута электропроводки (левый датчик - желтая изоляция, правый - белая). Весь крепеж следует затягивать с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к подразделу «Снятие»). Не забудьте отрегулировать рабочие зазоры путем подбора прокладки № 26755АА000.