Проверка состояния и замена газораспределительного ремня - модели 2.0 и 2.5 л

Детали установки газораспределительного ремня

1 — Правая задняя крышка привода ГРМ 2 — Направляющая газораспределительного ремня (только модели с РКПП) 3 — Зубчатое колесо коленчатого вала 4 — Левая задняя крышка привода ГРМ 5 — Зубчатое колесо правого распределительного вала 6 — Промежуточный ролик № 1 7 — Опорный кронштейн натяжителя 8 — Промежуточный ролик № 2 | 9 — Сборка автоматического натяжителя 10 — Зубчатый промежуточный ролик № 2 11 — Зубчатое колесо левого распределительного вала 12 — Газораспределительный ремень 13 — Правая передняя крышка привода ГРМ 14 — Левая передняя крышка привода ГРМ 15 — Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л) 16 — Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Заглушите двигатель, откройте капот и снимите левую и правую передние крышки привода ГРМ. 2. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремень по всей длине, проверяя его на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков и прочих очевидных дефектов. При необходимости замените поврежденный ремень.
| 3. Измерьте ширину ленты газораспределительного ремня. Если результат измерения составляет менее 27 мм, проверьте перпендикулярность установки и правильность совмещения промежуточных роликов и зубчатых колес привода ГРМ, в случае необходимости произведите необходимые исправления/замены. Замените изношенный газораспределительный ремень.
4. Установите на место крышки привода ГРМ.

ЗАМЕНА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите вентиляторы систем охлаждения двигателя и кондиционирования воздуха (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
| 2. Снимите защитный кожух ремней привода вспомогательных агрегатов.
3. Снимите V-образные приводные ремни. 4. При соответствующей комплектации снимите натяжитель ремня привода компрессора К/В.
| 5. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала, - для блокировки вала от проворачивания воспользуйтесь специальным ключом ST 499977100. Снимите шкив.
6. Снимите сначала левую, затем правую секции передней крышки привода ГРМ. Затем снимите кожух ремня, расположенного спереди.
| 7. На моделях с РКПП выверните крепежные болты и снимите направляющую газораспределительного ремня.
| 8. Поворачивая коленчатый вал с помощью головки ST 499987500, добейтесь совмещения установочных меток зубчатых колес коленчатого и обоих распределительных валов с ответными рисками на задней крышке/блоке цилиндров.
| 9. Снимите промежуточные ролики.
10. Снимите ремень привода ГРМ.
| 11. Снимите сборку автоматического регулятора натяжения ремня.
12. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов - сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру.

УСТАНОВКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите новый ремень привода ГРМ, - проследите за правильность совмещения установочных меток.
| Нарушение установки фаз газораспределения чревато повреждением внутренних компонентов двигателя в результате удара клапанов о днища поршней!
2. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов.