Снятие, установка и регулировка капота

Детали установки капота

1 — Капот 2 — Уплотнитель 3 — Петля Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | Т1: 24.5

Снятие и установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот и снимите сопла подачи жидкости омывания ветрового стекла.
| 2. Извлеките фиксаторы и снимите изоляционную панель капота.
| 3. Выверните крепежные болты, отделите капот от петельных планок и снимите его с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.
4. Установка производится в обратном порядке, - затяните петельные болты с требуемым усилием (24.5 Нм). В заключение произведите регулировку посадки капота

Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Зазоры между боковыми краями капота и панелями передних крыльев должны быть одинаковыми с обеих сторон, - в случае необходимости отпустите петельные болты и произведите соответствующую корректировку.
| 2. Корректировка высоты посадки переднего края капота производится путем регулировки замковой сборки (см. Раздел Снятие, установка и регулировка замка капота) и подкручивания резиновых демпферных подушек.