Автоматический натяжитель газораспределительной цепи - общая информация

Компоненты автоматического натяжителя газораспределительной цепи

1 — Корпус натяжителя 2 — Пружина 3 — Плунжер | 4 — Пружина 5 — Регулировочный шток 6 — Корпус плунжера

Конструкция автоматического натяжителя газораспределительной цепи показана на иллюстрации.
Левая и правая приводные цепи оборудованы индивидуальными натяжителями. Натяжители гидравлического типа используют давление двигательного масла и способны автоматически поддерживать натяжение приводных цепей в заданном диапазоне, исключая тем самым потребность в ручной регулировке.
В корпусе натяжителя имеется масляное отверстие, которое на установленном натяжителе стыкуется с соответствующим отверстием в блоке цилиндров. Внутри корпуса натяжителя расположена камера высокого давления с контрольным шариком. Давление в камере регулируется редукционным клапаном. Благодаря плунжеру с наружной резьбой натяжитель способен удерживать натяг приводной цепи на заданном уровне даже при заглушенном двигателе.