Выключатели рулевой колонки - общая информация, проверка исправности функционирования

| Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - устройство и принцип функционирования). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Общая информация
К числу переключателей рулевой колонки относятся комбинированные подрулевые переключатели управления функционированием осветительными приборами, очистителями и омывателями стекла, а также выключатель зажигания/замок блокировки рулевой колонки.
Проверка
Комбинированный переключатель

| Описание процедуры проверки исправности функционирования правого подрулевого переключателя (переключателя очистителей/омывателей стекла) см. в Разделе Очистители и омыватели стекол - общая информация, регулировка и проверка состояния компонентов).

Проверка исправности функционирования левого подрулевого переключателя

Отсоедините от сборки комбинированного переключателя электропроводку и проверьте правильность распределения проводимости между клеммами переключателя в различных положениях последнего. Неисправный переключатель подлежит замене.
Выключатель зажигания
Информация по проверке выключателя зажигания изготовителем не представлена.